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中华人民共和国生态环境部制

[image: ]《山西博敖耐火材料有限公司年产30000吨非金属制品项目环境影响报告表》修改说明
	[bookmark: _Hlk224984253]序号
	技术审查意见
	修改说明

	[bookmark: _Hlk234535887]1
	补充山西省、阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析。
	补充山西省、阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析（P6-8）。

	2
	细化介绍工程建设内容、明确项目是否开工建设。核实尚太锂业废坩埚的产生量，说清原料来源，细化说明加工产品的利用途径。细化生产设备表，核实设备设计加工能力，分析与生产规模、工作制度的匹配性。细化加工生产线设备配置方案、与产品方案的匹配性。核实用水定额、水平衡分析。规范项目总平面布置图、生产设备平面布置图。
	细化介绍了工程建设内容、明确了项目未开工建设（P9-11、P17）。核实了尚太锂业废坩埚的产生量，说清了原料来源，细化说明了加工产品的利用途径（P11~12）。细化了生产设备表，核实了设备设计加工能力，分析了与生产规模、工作制度的匹配性（P11~12）。细化了加工生产线设备配置方案、与产品方案的匹配性（P11）。核实了用水定额、水平衡分析（P13~14）。规范了项目总平面布置图、生产设备平面布置图（附图3）。

	3
	细化和完善项目的生产工艺流程及排污环节分析。细化物料转运输送（系统是否封闭）、贮存（各类料仓）、加工及包装方式，核准转载产尘点进口、出口产尘特征及数量。
	[bookmark: _GoBack]细化和完善了项目的生产工艺流程及排污环节分析。细化了物料转运输送（系统封闭）、贮存（各类料仓）、加工及包装方式，核准了转载产尘点进口、出口产尘特征及数量。(P15-17)

	
	补充介绍全封闭储库及车间的厂房建筑结构形式、材质类型、高度及全封闭情况。细化场地、储库、运输道路硬化方案，给出硬化区域范围，细化非道路移动机械管控、清洁运输要求以及清扫车、洒水车的配置情况。除尘器出灰口过程粉尘治理措施、除尘灰返回粉料仓的方式。
	补充介绍了全封闭储库及车间的厂房建筑结构形式、材质类型、高度及全封闭情况（P29）。细化了场地、储库、运输道路硬化方案，给出了硬化区域范围，细化了非道路移动机械管控、清洁运输要求以及清扫车、洒水车的配置情况（P30）。给出了除尘器出灰口过程粉尘治理措施、除尘灰返回粉料仓的方式（P41）。

	
	结合设备结构、尺寸特点，对照《排风罩的分类及技术条件》《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》，细化分析集尘罩类型、控制点风速及集气风量，根据设备布置距离，复核布袋除尘器配置数量、风量、排气筒设置方案。对照《排放源统计调查产排污核算方式和系数手册》，复核污染物源强取值及产排浓度、产排量计算内容以及总量申请指标核定内容，完善大气影响分析。
	结合设备结构、尺寸特点，对照《排风罩的分类及技术条件》《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》，细化分析了集尘罩类型、控制点风速及集气风量，根据设备布置距离，复核了布袋除尘器配置数量、风量、排气筒设置方案（P27-28）。对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，复核了污染物源强取值及产排浓度、产排量计算内容以及总量申请指标核定内容，完善了大气影响分析（P26-27）。

	4
	规范噪声源强调查清单（室内、室外）、厂界噪声达标分析内容。
	规范了噪声源强调查清单（室内、室外）、厂界噪声达标分析内容（P37-39）。

	5
	完善环境保护目标。完善建设项目污染治理措施管理清单，按照排污许可管理相关要求，规范环境管理、自行监测计划。核实环保投资。
	完善了环境保护目标（P21）。完善了建设项目污染治理措施管理清单（P52-53），按照排污许可管理相关要求，规范了环境管理、自行监测计划（P35、P40）。核实了环保投资（P51-52）。



	[image: ]厂区东侧
	[image: ]厂区南侧

	[image: ]厂区西侧
	[image: ]厂区北侧




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: OLE_LINK35]山西博敖耐火材料有限公司年产30000吨非金属制品项目

	项目代码
	2510-140322-89-05-2633827

	建设单位联系人
	代永平
	联系方式
	18035372888

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk208357722]山西省阳泉市盂县仙人乡庄只村东南0.56km

	地理坐标
	[bookmark: _Hlk208357741]（113度39分51.980秒，38度8分53.670秒）

	国民经济
行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30，60－石墨基其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	盂县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	119

	环保投资占比（%）
	11.9
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	否：
是： 
	用地（用海）
面积（m2）
	6700

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.与《盂县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
规划范围：盂县行政辖区内全部国土空间，包括县域和中心城区两个层次。县域统筹全域全要素规划管理，侧重国土空间开发保护的战略部署和总体格局；中心城区侧重功能完善和结构优化。
规划期限为2021年—2035年，规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。
发展定位：山西融入京津冀协同发展重要节点，太行山矿山生态修复样板区，阳泉市域副中心城市。
规划目标：开放创新，生态宜居，充满活力，现代化山城。筑安全战略，锚固格局、严守底线、修复重点；强协调战略，开放致远、协同融合、全域统筹；促转型战略，创新引领、园区支撑、多元拓展；提品质战略，以人为本，补齐短板、内涵更新。
国土空间总体格局：以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，落实全市“两河四山一泉域、两心三轴四重镇”的国土空间开发保护总体格局，统筹农业、生态、城镇三大空间，推动形成分类保护和集聚开发相适应的“一带两屏两廊、一圈两极四区”国土空间开发保护格局。一带，滹沱河生态涵养带；两屏，以北方山、白马山为主的两大生态屏障；两廊，龙华河、乌河两条生态廊道；一圈，以中心城区为核心，联动周边的南娄镇、路家村镇、牛村镇、苌池镇形成的城乡融合发展圈；两极，西烟镇、梁家寨乡；四区，西部粮油畜主产区、北部果菜农旅区、东部杂粮区、中南部城郊农业区四大农业区域。
统筹三条控制线划定与管控：优先划定耕地和永久基本农田保护线，耕地保护目标带位置确定为57.12万亩，落实永久基本农田保护任务52.22万亩。科学划定生态保护红线，生态保护红线划定面积约751.84平方千米，占全县国土面积约30%。合理划定城镇开发边界，城镇开发边界划定面积约29.89平方千米，城镇开发边界扩展系数控制在1.28以内。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK3]项目与盂县国土空间总体规划位置关系见附图4。本项目位于阳泉市盂县仙人乡庄只村东南0.56km处，行政区划隶属于阳泉市盂县仙人乡管辖，不在城镇开发边界范围内，厂区占地性质为工矿用地，不占用永久基本农田、生态保护红线，符合盂县国土空间总体规划。
2.与“生态环境分区管控”的符合性分析
本项目位于山西省阳泉市盂县仙人乡庄只村东南0.56km，将厂区坐标导入山西省“三线一单”数据管理及应用平台可知：本项目位于阳泉市盂县一般管控单元，管控单元编码ZH14032230001，见附图8。
本项目与阳泉市盂县一般管控单元的符合性分析见表1-1。
表1-1  本项目与“阳泉市盂县一般管控单元”对照表
	管控
类别
	管控要求
	本项目具体情况
	符合性分析

	空间布局约束
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求。
2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。
3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。
	1.本项目不位于生态保护红线范围内，不在城镇开发边界范围内，未占用耕地及永久基本农田，因此符合山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求。
2.本项目无工业炉窑，不属于化工企业等强制入园项目，本项目占地性质为工矿用地，因此本项目不需要进入工业园区。
3.本项目排放污染物为颗粒物，不涉及重金属和多环芳烃、石油烃等有机物的排放。
	符合

	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求。
	本项目执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求。
	符合


[bookmark: OLE_LINK43]根据表1-1分析，本项目符合“阳泉市盂县一般管控单元的要求”。
3.水源地
1）县级水源地
根据《盂县饮用水水源地保护区划分技术报告》，盂县县城共有三处水源地，分别为兴道孔隙水水源地、温池岩溶裂隙水水源地、龙华口水库水源地。
兴道水源地位于县城东北18km的龙华河河谷地区，兴道泉的上游，属兴道泉域的径流排泄区。温池岩溶水源地的范围为：南到胡家沟以南，北至前元吉以北，西至乌玉，东至温池以西，处于207国道北侧。龙华口水库位于盂县北部下社乡会里村上游0.5km处，龙华河之上。距离本项目最近的县级水源地为温池岩溶水源地。
温池岩溶水源地一级保护区半径为200m。
本项目厂址西南直距温池岩溶水源地约17.7km。项目与温池岩溶水源地相对位置见附图6。
2）乡镇水源地
[bookmark: _Hlk208358509]本项目位于阳泉市盂县仙人乡庄只村东南0.56km处，根据《阳泉市盂县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，距离最近乡镇水源地为西侧6.1km的仙人乡集中供水水源地。
3）周边千人以上农村水源地划分情况
[bookmark: _Hlk208358666]项目最近村庄为西北侧0.56km的庄只村，该村未划分千人以上农村水源地。
[bookmark: _Toc482001802][bookmark: _Toc499115778]4.娘子关泉域
娘子关泉域位于阳泉市平定县娘子关镇，石太线娘子关站附近。
（1）泉域边界
根据区域地质测量和大量勘探钻孔资料，按照地表分水岭和地下水流向及岩溶水水位标高，隔水层岩性和构造控水特征划定泉域边界，局部边界为变动边界。根据岩溶水位和开采情况，可能互相袭夺发生边界位移，现初步划分如下：
北界：基本为纬向构造（北纬38°带），东段以地形最高点变质岩与寒武系下统和地表分水岭滤沱水系为界，中段以兴道泉与娘子关泉的岩溶地下水水位分水岭为界，为可移动边界。
南界：据研究报告，1994年对和顺泊里、左权、武乡青草堙和襄垣972厂井水水位测量标高，分别为814.75m、880.9m、1028.75m和656.10m，为此应以青草堙最高水位为可变动地下水分水岭（与地表分水岭一致）与辛安泉域分界，再往北至榆次人头山一带以地表分水岭与辛安泉域分界。
西界：北段以寺家坪断层（P5）与兰村泉域分界。中段以桃河和潇河分水岭为界，岩溶地下水位以西814以上，以东平头46号孔787m，宗艾一带622.7m。中南段以奥陶系顶板埋深1000—1500m缓流带和潇河与清漳河东源为界。
东界：以太行山背斜轴部变质岩和寒武系下统馒头页岩顶部为阻水边界。
泉域范围面积为4667km2，其中碳酸盐岩裸露面积为2118km2，碎屑岩面积为3601km2，调蓄地下水库容3780km2。
（2）泉域重点保护区范围
泉水集中排泄带保护范围：西自温河下董寨以下河谷，桃河西武庄以下河谷，东至两河汇流后的绵河河谷苇泽关断层之间泉水出露带。河流渗漏段保护范围，桃河自西向东由赛平区白羊墅、乱流至西武庄河谷，河流长约30km，温河自西向东由温池巨城至下董寨，河流长约30km，以上重点保护区约865km2，其间包括赛平和娘子关两个水源地。
本项目与娘子关泉域位置关系图见附图7。本项目位于娘子关泉域范围内，但不在泉域重点保护区，距泉域重点保护区桃河渗漏段最近距离约16.5km。
5.项目与《山西省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析
表1-2   与《山西省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
	序号
	文件相关要求
	项目建设情况
	符合性

	1
	加快重点行业落后产能淘汰。严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规推动落后产能退出。汾河谷地进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等标准要求，加快限制类涉气行业工艺装备升级改造和淘汰退出。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。加快推动1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、100吨以下电炉（合金钢50吨）等限制类工艺装备淘汰退出，重点区域率先淘汰退出；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严格落实社会独立煤炭洗选新增产能减量置换政策，持续淘汰落后煤炭洗选产能，促进煤炭洗选行业规范发展。开展砖瓦窑行业综合整治。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
	符合

	2
	提高新能源和清洁能源消费比重。2025年，非化石能源消费比重达到12%，电能占终端能源消费比重达30%左右。加快晋城、吕梁非常规天然气示范基地建设，持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目使用电能，为清洁能源。
	符合

	3
	提高货物铁路运输比例。大宗货物中长距离运输（运距500公里以上）优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年，全省铁路货运量比2020年增长10%左右；煤炭主产区大型工矿企业中长距离运输的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%。
	本项目不属于煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业，短距离运输优先采用新能源车辆。
	符合

	4
	深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，鼓励有条件的地区推动5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。强化城乡主要道路、工业集聚区和重点工矿企业周边道路扬尘治理，定期开展机械化清扫。2025年底前，全省装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；设区的市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。加强城市裸地硬化或绿化，清理取缔各类违规堆场。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。强化工业企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控，重点企业安装视频监控系统。
	本项目不涉及煤炭、矿石，需强化施工工地扬尘监管，强化企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控。
	符合


6.项目与《阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析
表1-3   与《阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
	序号
	文件相关要求
	项目建设情况
	符合性

	1
	加快重点行业落后产能淘汰。严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规推动落后产能退出。严格落实社会独立煤炭洗选新增产能减量置换政策，持续淘汰落后煤炭洗选产能，促进煤炭洗选行业规范发展。开展砖瓦窑行业综合整治。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
	符合

	2
	提高新能源和清洁能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到11%，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
	本项目使用电能，为清洁能源。
	符合

	3
	提高货物铁路运输比例。大宗货物中长距离运输（运距500公里以上）优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。探索将清洁运输作为煤矿、火电、有色、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，全市铁路货运量保持稳定；中长距离运输的煤炭和焦炭铁路运输比例力争达到90%。
	本项目不属于煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业，短距离运输优先采用新能源车辆。
	符合

	4
	深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，施工工地（应急抢险除外）实行“阳光施工”“阳光运输”，杜绝夜间（晚8点到次日早上6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生噪声的施工和运输，减少夜间污染。城市建成区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水利等长距离线性工程实行分段施工。强化城乡主要道路、工业集聚区和重点工矿企业周边道路扬尘治理，定期开展机械化清扫。到2025年，全市装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。加强城市裸地硬化或绿化，清理取缔各类违规堆场。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。强化工业企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控，重点企业安装视频监控系统。
	本项目不涉及煤炭、矿石，需强化施工工地扬尘监管，强化企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控。
	符合
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二、建设项目工程分析
	[bookmark: _Hlk61256790]建设内容
	2.1工程组成
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Hlk208357660][bookmark: OLE_LINK38]石墨坩埚呈黑色颗粒状，粒度较大时可见蜂窝状气孔。石墨坩埚广泛应用于电池制造领域，特别是锂电池的负极材料生产，石墨坩埚作为容器在生产负极材料时，经过多次高温石墨化会发生破裂，不能再继续使用，但经过破碎、筛分后的废石墨坩埚在钢水里容易吸收、容易分解、碳利用率高，一般可达80%—90%以上，可作为钢铁冶炼和铸造过程中用于补充碳元素、提高金属液碳含量的关键添加剂。
[bookmark: OLE_LINK37]山西博敖耐火材料有限公司成立于2015年1月28日，经营范围为耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；货物进出口。鉴于石墨坩埚品质好，价格低，石墨坩埚深受钢铁企业欢迎，因此山西博敖耐火材料有限公司拟在盂县仙人乡庄只村东南0.56km处建设年产30000吨非金属制品项目，本项目不涉及焙烧工艺，仅将从山西尚太锂电科技有限公司购买的废石墨坩埚进行破碎筛分后制成不同粒径的石墨制品后外售。
[bookmark: _Hlk208358833][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK46]2025年10月9日，盂县行政审批服务管理局出具了“年产30000吨非金属制品项目”的备案证，项目代码为：2510-140322-89-05-263382。项目建设内容为：占地面积6700平方米，购置安装链式提升机、破碎机、对辊机、振动筛、输送带及配套环保等设备，形成一条非金属制品生产线。建设规模：年产30000吨非金属制品项目。
本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1  项目建设内容一览表
	[bookmark: _Hlk184111172]工程组成
	建设内容
	备注

	[bookmark: _Hlk211054311]主体工程
	生产车间
	1座，占地面积1000m2，高5m，轻钢结构，布置有1台给料机、1台链式提升机、1台狼牙破碎机、1台锤式破碎机、2台对辊机、2台直线振动筛、2座料仓、1台吨包包装机。
	新建

	储运工程
	原料库
	占地面积500平方米，高5m，堆放废石墨坩埚原料，可储存25d废坩埚。
	新建

	
	成品库
	占地面积500平方米，高5m，堆放石墨制品，可储存33.3d石墨制品。
	新建

	辅助工程
	办公区
	占地面积200m2，布置在厂区南侧，砖混结构。
	利旧

	
	门房
	面积10m2，砖混结构。
	新建

	
	磅房
	面积15m2，砖混结构。
	新建

	公用工程
	供电
	由110kV变电架空引至厂区，厂区内设250kVA变压器两台。
	新建

	
	供水
	取自庄只村水井。
	新建

	
	供热
	办公区采用空调采暖。
	新建

	环保工程
	废气
	生产车间废气
	[bookmark: _Hlk234536609]给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、振动筛、皮带落料点产生的粉尘经集尘罩收集后与料仓废气一同通过布袋除尘器处理后最终由1根15m高排气筒排放（DA001）。包装废气由设备自带收尘装置收尘后回用。
	新建

	
	
	原料、产品储存
	原料库、成品库均为全封闭储库，地面硬化。
	新建

	
	
	道路扬尘
	厂区道路硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘。工业场地设1座洗车平台对运输车辆进行清洗。
	新建

	
	废水
	洗车废水
	在工业场地建设一座标准化洗车平台，长15m，宽4.7m，高5.3m（100%清洗车身、车胎），并配套三级沉淀池，沉淀池总容积为35m3（一级沉淀池为10m3，二级沉淀池为10m3，三级沉淀池15m3），用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。
	新建

	
	
	初期雨水
	在场区西侧设有初期雨水池1座，容积120m3，处理后洒水抑尘。
	新建

	
	
	生活污水
	生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
	新建

	
	噪声
	噪声
	破碎机、对辊机、振动筛等高噪声设备安装于建筑结构内，风机安装消声器，可有效降低噪声污染；厂界设置绿化带。
	新建

	
	固体废物
	废产品包装袋
	收集后由当地环卫部门统一处理。
	新建

	
	
	除尘灰
	出灰口设置封闭收集箱，收集后作为产品外售。
	新建

	
	
	废滤袋
	由厂家定期回收。
	新建

	
	
	洗车平台底泥
	收集后作为产品外售。
	新建

	
	
	废矿物油、废油桶
	厂区设危废贮存库，建筑面积15m2，用于存放危险废物，定期交由有资质的单位处置。
	新建

	
	
	生活垃圾
	配备垃圾桶和垃圾车，日产日清，定期送当地环卫部门统一处理。
	新建


2.2主要产品方案及产能
本项目生产的石墨制品外售至钢厂，规格根据客户需求调整。
表2-2  全厂产品方案
	序号
	名称
	规格
	年产量（t/a）
	包装形式
	备注

	1
	石墨制品
	0-0.2mm 
	30000
	袋装
	根据客户需求调整

	
	
	0.2—0.6mm
	
	
	

	
	
	0.6mm—1mm
	
	
	

	
	
	1mm—4mm
	
	
	

	
	
	4mm—5mm
	
	
	

	
	
	5mm—8mm
	
	
	

	
	
	8mm—20mm
	
	
	

	
	
	20mm—25mm
	
	
	


2.3主要生产设施及参数
本项目建设1条非金属制品加工生产线，全厂设备清单见表2-5。
表2-5  本项目主要设备配置情况一览表
	[bookmark: _Hlk184909096]序号
	名称
	规格、型号（技术参数、生产能力）
	单位
	数量
	备注

	1
	给料机
	15—25t/h
	台
	1
	

	2
	链式提升机
	HL350斗式提升机，15—25t/h
	台
	1
	

	3
	狼牙破碎机（齿辊破碎机）
	2PGC1000×800，辊皮直径Ø800mm，长1m，进料粒度10cm，出料粒度10mm，15—25t/h
	台
	1
	

	4
	锤式破碎机
	PC600×400，进料粒度50cm，出料粒度25mm，15—25t/h
	台
	1
	

	5
	料仓
	2.6m×1.5m×1.95m
	台
	2
	

	6
	对辊机
	2PG750×550，辊皮直径Ø550mm，长750mm，10—15t/h
	台
	2
	

	7
	直线振动筛
	3YSZ1848，3层筛面，筛面尺寸：1800mm×4800mm（宽×长）
	台
	2
	

	8
	轮式输送带
	NN100
	条
	11
	

	9
	吨包包装机
	
	台
	1
	


产能匹配性分析
[bookmark: _Hlk234536510]给料机、破碎机处理能力均为15-25t/h，狼牙破碎机破碎小块（<10cm）原料，锤式破碎机破碎大块（10cm）原料，2台设备不同时运行，本项目每天运行时间为8h，年运行250d，设备处理能力取20t/h，则设备年处理量为20t/h×8h×250d=4万吨，可完全处理3万吨废坩埚。
2.4主要原辅材料
项目所用原料为废坩埚，本项目不涉及焙烧工艺，仅进行破碎加工，原料来源于山西尚太锂电科技有限公司的废石墨坩埚。山西尚太锂电科技有限公司目前共建设四期锂电池负极材料，总产能为40万吨/年，前三期目前已投产，总产能为20万吨/年。其中三期项目产能为12万吨/年，晋中市生态环境局昔阳分局于2023年12月18日以昔环函字〔2023〕91号文对《山西尚太锂电科技有限公司年产12万吨锂离子负极材料一体化生产项目技术改造项目环境影响报告表》进行批复，2025年4月6日企业进行了自主验收。四期项目产能为20万吨/年，晋中市生态环境局于2025年8月7日以市环函〔2025〕183号对《山西尚太锂电科技有限公司年产20万吨锂电池负极材料一体化项目环境影响报告书》进行批复，目前正在建设中，四期项目建成后，废坩埚年产量在4万吨/年，可满足本项目需求。本项目所用包装袋年用量为1万个。
全厂主要原辅材料见表2-6。
表2-6  全厂主要原辅材料一览表
	[bookmark: _Hlk208493029]序号
	名称
	年使用量
	来源

	1
	废坩埚
	3万t
	山西尚太锂电科技有限公司

	2
	包装袋
	1万个
	外购


2.5劳动定员及工作制度
[bookmark: _Hlk208357907]劳动定员：本项目劳动定员10人。全厂生产工人8人，管理及技术人员2人。
工作制度：年工作250天，每天工作8小时，一班生产。
2.6平面布置
该项目总占地面积6700m2，占地性质为工矿用地（附件4），厂区拐点坐标见表2-7，项目总建筑面积2240平方米。建设生产车间、原料库、成品库、办公区、危废贮存库，洗车平台、雨水收集池等。本项目平面布置图见附图3。
表2-7  工业场地拐点坐标
	序号
	经度
	纬度

	1
	113.66388 9
	38.148227

	2
	113.664081
	38.148459

	3
	113.664288
	38.148341

	4
	113.664801 
	38.14881

	5
	113.665158
	38.148547

	6
	113.664709
	38.148094

	7
	113.664877
	38.147989

	8
	113.664983
	38.147915

	9
	113.664709
	38.147594


2.7公用工程
2.7.1给排水
（1）给水
生活及生产用水取自庄只村，其所有用水均满足所需水量、水质及水压要求。
①职工生活用水
本项目总劳动定员10人，厂区不设住宿、食堂等生活设施。根据《山西省用水定额  第4部分：居民生活》（DB14/T1049.4-2025），本项目职工生活用水量按80L/d计算，则本项目职工生活办公用水量为0.8m3/d（200m3/a）。
②车辆冲洗水
本项目建成后，全厂年运输量6万t/a，每辆车的装载量为20t，每天运输车辆运输次数为12次，根据《山西省用水定额  第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），载重汽车用水量为40L/（辆·次），冲洗车辆用水量为0.48m3/d（120m3/a），其中废水量按80%计，20%的水损耗，则项目洗车废水产生量为0.384m3/d（96m3/a），补水量为0.096m3/d（24m3/a）。
③绿化和道路洒水
本项目绿化面积1000m2，道路面积约800m2。根据《山西省用水定额  第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化洒水按1.5L/m2·d计，道路洒水指标取1.5L/m2·d计，则绿化用水量为1.5m3/d，道路洒水量为1.2m3/d。
（2）排水
①生活污水
生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.64m3/d，生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
②车辆清洗废水：洗车车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于清洗车辆，废水不外排。
本项目全厂用水水平衡表见表2-8，水平衡图见图2.7-1。
表2-8  全厂用水平衡表（m3/d）
	用水类别
	用水标准
	数量
	用水量m3/d
	水源
	排水量m3/d

	洗车用水
	0.8L/辆·次
	12
	0.096
	庄只村水井
	/

	绿化洒水
	1.5L/m2·d
	1000m2
	1.5
	
	/

	道路洒水
	1.5L/m2·d
	800m2
	1.2
	
	/

	生活用水
	80L/d
	10人
	0.8
	
	0.64

	总计
	3.596
	
	0.64


[image: ]









图2.7-1  厂区水平衡图（m3/d）
2.7.2供热
办公生活区为空调采暖。
2.7.3供电
由110kV变电架空引至厂区，厂区内设250kVA变压器两台。

	工艺流程和产排污环节
	2.8生产工艺流程
[bookmark: _Hlk234536523][bookmark: OLE_LINK15]外购>10cm和<10cm的原料废石墨坩埚由汽车运输至厂区原料库分区储存，将原料废坩埚片由装载车将原料运至给料机后，由全封闭皮带送狼牙破碎机、锤式破碎机，对原料进行破碎，狼牙破碎机破碎小块（<10cm）原料，锤式破碎机破碎大块（10cm）原料，破碎后经提升机提升至料仓暂存，料仓通过全封闭皮带运输至2台并联的对辊机破碎后，通过全封闭皮带送至两台并联的3层振动筛进行筛分，可根据客户需求调整筛孔，筛分后合格的物料（0-0.2mm、0.2—0.6mm、0.6mm—1mm、1mm—4mm、4mm—5mm、5mm—8mm、8mm—20mm、20mm—25mm）采用螺旋密闭输送方式输送至吨包包装机装吨包，叉车送成品库堆存。
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狼牙破碎机
锤式破碎机
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对辊机
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成品

图2.8-1  运营期工艺流程及产污环节示意图
[bookmark: OLE_LINK14]2.9产排污环节
1.施工期
建设单位施工期的主要工程为生产设备安装等，施工期对环境的影响主要体现在环境空气和噪声两方面。其中，建筑结构施工、设备安装等产尘量较小或不产生扬尘。噪声对周边环境的影响主要在设备安装环节。
2.运营期
[bookmark: OLE_LINK16]运营期产污环节见表2-9。


表2-9  产污环节一览表
	[bookmark: _Hlk165817835]污染物
	编号
	产污环节
	主要污染因子
	备注

	废气
	G1
	给料机、破碎机废气
	颗粒物
	

	
	G2
	料仓废气
	颗粒物
	

	[bookmark: _Hlk202420626]
	G3
	对辊机废气
	颗粒物
	

	
	G4
	筛分机废气
	颗粒物
	

	
	G5
	包装废气
	颗粒物
	

	废水
	W1
	生活污水
	COD5、BOD、SS、氨氮
	

	固体废物
	S1
	布袋除尘器
	除尘灰
	

	
	S2
	布袋除尘器
	废滤袋
	

	
	S3
	洗车平台
	洗车平台底泥
	

	
	S4
	设备维修
	废矿物油
	

	
	S5
	
	废油桶
	

	
	S6
	生活办公
	生活垃圾
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘，目前未开工建设，租赁庄只村东南侧工矿用地场地，该场地历史为村硅砖粉厂，已停产多年，本次对占地范围内办公区利旧，其余构筑物进行拆除，场地平整，建设生产车间等，不存在与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1大气环境质量现状
3.1.1大气例行监测
本次评价收集了盂县环境空气例行监测点位2025年监测数据，各评价因子的浓度、标准及达标判定结果见表3.1-1。
表3.1-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	评价标准/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17
	60
	28.33
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	26
	40
	65.00
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	66
	60
	110.00
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	30
	90.00
	达标

	CO
	95百分位日平均质量浓度
	1200
	4000
	30.00
	达标

	O3_8h
	90百分位日最大8小时平均质量浓度
	155
	160
	96.88
	达标


由表3.1-1可知，SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度占标率分别为28.33%、65.00%、110.00%和90.00%。CO和O3百分位质量浓度占标率分别为30.00%、96.88%。评价区内PM10超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。
3.1.2补充监测
本次评价委托山西景蓝环保科技股份有限公司于2025年10月24日—2025年10月26日对项目所在地TSP进行了现状监测，监测点位为项目厂址，监测布点图见图3.1-1，监测点的总悬浮颗粒物24小时平均浓度监测值情况列于表3.1-2。





[image: ]图3.1-1  监测布点图
表3.1-2  总悬浮颗粒物24小时平均浓度监测数据统计表
	序号
	监测点位
名称
	样品数
	24小时平均浓度值范围（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	最大值占标准
百分比（%）
	超标率
（%）

	1#
	厂址
	3
	
	0.3
	
	0

	评价区
	3
	
	
	
	0


由表3.1-2可知，监测点连续监测3天，共得到24小时平均值3个，其浓度范围在mg/m3之间，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级浓度限值，最大浓度占标率。由此可见，评价区未受到TSP污染。
3.2地表水环境
距本项目最近的地表水体为西侧55m的黑砚水河，黑砚水河为滹沱河支流，本项目位于滹沱河山区滹沱河水系。
3.3声环境
[bookmark: _Hlk208358269]本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，本次评价委托山西景蓝环保科技股份有限公司于2025年10月24日对工业场地开展了声环境现状监测，在工业场地四周布设了4个监测点。


表3.3-1  声环境现状监测统计数据单位：dB(A)
	监测日期
	监测点位
	时段
	Leq
	L10
	L50
	L90

	2025.10.24
	1 #：工业场地北侧
	昼间
	
	
	
	

	
	
	夜间
	
	
	
	

	
	2 #：工业场地西侧
	昼间
	
	
	
	

	
	
	夜间
	
	
	
	

	
	3 #：工业场地南侧
	昼间
	
	
	
	

	
	
	夜间
	
	
	
	

	
	4 #：工业场地东侧
	昼间
	
	
	
	

	
	
	夜间
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK4]由表3.3-1可看出，工业场地昼间噪声值范围为dB（A），夜间噪声值范围dB（A）（工业场地紧邻S314省道，来往运输车辆较多）；满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。
3.4生态环境
本项目占地性质为工矿用地，用地范围内无生态环境保护目标，未进行生态现状调查。
3.5地下水、土壤环境
本项目厂址周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。
[bookmark: _Hlk208358233]根据生态环境部办公厅《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33 号）文件中“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）区域环境质量现状，地下水及土壤环境”的要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，且本项目厂区地面进行硬化处理，初期雨水收集池、洗车平台等均采取相应的防渗措施，不存在土壤和地下水污染途径，故本项目不对土壤和地下水环境质量现状进行监测。

	环境
保护
目标
	3.6大气环境
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK11]距离最近的村庄为西北侧0.56km的庄只村，厂址500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，因此，本项目大气500m范围内无环境空气保护目标分布。
表3.6-1  环境空气保护目标表
	保护目标名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	距厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	厂界外500米范围无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域


3.7 声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标。声环境保护目标详见表3.7-1。
表3.7-1  声环境保护目标表
	名称
	坐标/m
	相对方位
	距厂界距离/m
	环境功能区

	
	X
	Y
	
	
	

	厂界外50米范围内无声环境保护目标


3.8 地下水环境
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK8]厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于娘子关泉域范围内，但不在泉域重点保护区。地下水环境保护目标详见表3.8-1。
表3.8-1  地下水环境保护目标表
	保护目标名称
	位置关系
	目标含水层
	保护要求

	厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。


3.9 生态环境
本项目厂区占地性质为工矿用地。项目用地范围内无生态环境保护目标，见表3.9-1。
表3.9-1  生态环境保护目标表
	保护目标名称
	位置关系
	保护要求

	项目用地范围内无生态环境保护目标。




	污染
物排
放控
制标
准
	3.10废气
本项目执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2的二级排放标准要求。
表3.10-1  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	项目
	污染物
	监控点
	限值
	标准来源

	有组织废气
	颗粒物
	15m高排气筒出口
	最高允许浓度120mg/m3，最高允许速率3.5kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 

	厂界无组织废气
	颗粒物
	周界外质量浓度最高点≤1.0mg/m3
	


3.11废水
本项目无生产废水产生；生活污水沉淀后洒水抑尘；洗车平台废水经沉淀后循环利用，不外排。
3.12噪声
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值，详见表3.12-1；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值详见表3.12-2。
表3.12-1  建设期噪声排放标准限值  单位：dB（A）
	噪声限值

	昼间
	夜间

	70
	55


表3.12-2  运营期厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）
	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


3.13固体废物
一般工业固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。厂区采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
本项目运营期危险废物暂存在工业场地危废贮存库内，定期交由有资质单位处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）的规定，对建设项目实行污染物总量控制，总量控制因子为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。
废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。
[bookmark: _Hlk208493175]结合本项目的排污特征，确定本项目的大气污染物总量控制因子为颗粒物，颗粒物为1.240t/a。
阳泉市生态环境局盂县分局于2026年7月30日以阳环盂函〔2026〕44号《阳泉市生态环境局盂县分局关于山西博敖耐火材料有限公司年产30000吨非金属制品项目污染物排放总量控制指标的核定意见》，核定主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物1.240t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	[bookmark: _Hlk61514618]施工期环境保护措施
	本项目为新建项目，建设生产车间、原料库、成品库、危废贮存库，洗车平台、雨水收集池等，施工期主要环保措施如下：
4.1 环境空气污染防治措施
根据《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》中关于加强施工扬尘管控要求，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，推行“阳光施工”“阳光运输”。
评价根据防治要求，针对项目施工扬尘采取了以下防治措施：
（1）设置施工标志牌并标明当地生态环境保护主管部门的污染举报电话。
（2）施工工地按“六个百分百”的要求进行施工，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。
（3）对施工场地内运输通道及时清扫，减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工现场应低速行驶，减少产尘量。
（4）合理布局施工场地：施工应根据当地风向、风速变化规律，合理布置施工场地。
（5）施工使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采用密闭存储的方式。
（6）对施工道路定时洒水抑尘。
（7）采用新能源汽车或者达到国六排放标准的汽车运输，并定期检修维护。
4.2 水环境污染防治措施
项目建设期生产废水（建材喷洒水等）对环境的影响较小，对环境影响主要为施工人员生活污水，主要措施为：
[bookmark: _Hlk208358727]（1）施工场区生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥；
（2）施工现场设置集水沉淀池，设备冲洗废水经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。
4.3 声环境污染防治措施
（1）降低设备声压等级，施工单位应尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械；对动力机械设备应进行定期维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动和消声器的损坏而增加其工作声压级；闲置不用的设备应立即关闭等。
（2）对使用产噪声级超过80dB（A）以上的施工设备与机械时，应尽可能地将其置于相应的厂库内，隔断其噪声传播。
（3）夜间（22:00～次日6:00）停止施工，如果有特殊情况一定要夜间施工，应对施工机械采取降噪措施，在工地周围设置临时声障设施，并向生态主管部门提出申请，经批准后才可以施工；
（4）施工单位应文明施工，对运输到施工现场的材料、设备要轻装轻卸，避免突发性噪声的产生。施工现场合理布局，将施工阶段的噪声影响减至最小，并避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。
4.4 固体废物处置措施
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，无弃土。
建筑垃圾主要是废钢材、木材等，建设单位对建筑垃圾进行了分类处置，对钢板、木材等下脚料进行分类回收利用。生活垃圾主要为施工人员办公产生的生活垃圾，经收集后由当地环卫部门统一处置。
4.5 生态保护措施
本项目占地性质为工矿用地，场地路面需进行硬化处理，道路两侧栽种植物，这些措施可补偿工程建设中损失的自然植被面积，增加了场区内的植被，可对改善区域生态环境起到促进作用。
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	4.6废气
4.6.1废气污染源及防治措施
表4.6-1  生产线废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	产排污环节
	给料、破碎、对辊、筛分

	污染物种类
	颗粒物

	污染物产生量和浓度
	658.26mg/m³,102.03t/a

	排放形式
	有组织

	治理设施
	治理设施名称
	布袋除尘器

	
	处理能力
	62000m³/h

	
	收集效率
	95%

	
	治理工艺去除率
	99%

	
	是否为可行技术
	是

	污染物排放浓度（速率）
	10mg/m³、0.62g/h

	污染物排放量
	1.240t/a

	排放口基本情况
	高度
	15

	
	排气筒内径
	0.4

	
	温度
	常温

	
	编号
	DA001

	
	名称
	生产车间排气筒

	
	类型
	一般排放口

	
	地理坐标
	E113.664499°, N38.148270°

	排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	监测要求
	监测点位
	排气筒进、出口

	
	监测因子
	颗粒物

	
	监测频次
	每年一次


（1）有组织废气源强核算及防治措施
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: _Hlk234536551]①给料机、破碎机废气G1，料仓废气G2，对辊机废气G3、筛分机废气G4
破碎、筛分过程产生的源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”中钙粉破碎、筛分产污系数均为1.13千克/吨－产品，本项目年产3万t石墨制品，则一级破碎、二级破碎、筛分产生的粉尘量均为33.9t/a。入仓粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制行业系数手册”中各种水泥制品物料输送储存产污系数为0.19千克/吨－产品，本项目料仓年储存3万t石墨制品，则入仓粉尘产生量为5.7t/a。则本项目颗粒物产生量为107.4t/a。
给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、直线振动筛均置于封闭的车间内，均为全密闭设备，环评要求在给料机进料口、破碎机进料口、对辊机进料口、振动筛进料口、皮带落料点上方分别设置一个顶吸式集气罩，集气效率为95%，收集的有组织颗粒物为102.03t/a，上述含尘气体经风机负压抽吸后与料仓废气一同送往一套布袋除尘器进行除尘，除尘后气体通过1根15m高排气筒排放（DA001）。
a.给料机、破碎机
对照《排风罩的分类及技术条件》《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》，集气风量的计算公式如下：
Q=3600×V×F
式中：Q——排风量（m3/h）；
V——罩口平均风速（m/s，取1.2）；
F——罩口面积（m2）；
表4.6-2  集气罩设置方案
	编号
	集气罩位置
	集气罩尺寸（m）
	集气罩面积（m2）
	罩口平均风速（m/s）
	风量（m3/h）
	合计（m3/h）

	1
	给料机进料口（1.0m×0.8m）
	1.4×1.2
	1.68
	1.2
	7257.6
	23155.2

	2
	狼牙破碎机进料口（1.0m×0.8m）
	1.4×1.2
	1.68
	1.2
	7257.6
	

	3
	锤式破碎机进料口（0.6m×0.4m）
	1.0×0.8
	0.8
	1.2
	3456
	

	4
	对辊机进料口（0.8m×0.6m）
	1.2×1.0
	1.2
	1.2
	5184
	


b.振动筛
[bookmark: _Hlk218397772]本项目设有2台振动筛，筛网面积均为8.64m2（4.8m×1.8m），设置在全封闭生产车间，设置密闭罩，通过负压集气装置进行集气，筛分机出口处与皮带密闭连接，参照《实用供热空调设计手册（第二版）》，振动筛除尘器风量经验值为800~1200m3/m2·h，振动筛筛网面积为8.64m2，单位面积风量按1200m3/m2·h计算，则1台振动筛需配置风机风量为10368m3/h，1台振动筛需配置风机风量为20736m3/h。
c.落料点：皮带输送机出口由于物料下落有高度差和落料点的物流与胶带运送速率及方向不同而产生粉尘，皮带与落料点连接处设置局部密闭罩。根据《除尘工程设计手册》，落差h≤1.5m、为全密闭导料槽时，采用如下公式进行计算：Q=B×L×q
Q—密闭罩所需除尘风量，m3/h；
B—皮带宽度m；
L—密闭罩长度m；
q—单位面积风量：粉料取1800-2200m3/（m2⋅h）。
破碎机、筛分机共8个落料点设置集气罩，经集气管道收集后送布袋除尘器处理。皮带宽度为0.6m。密闭罩长度为1.2m，单位面积风量取2000m3/（m2⋅h），考虑漏风系数15%，经计算，皮带落料点理论总风量为13248m3/h。
d.料仓
根据设计资料，一个料仓废气量为2000m3/h，则两个料仓废气量为4000m3/h。
本项目总风量为23155.2+20736+13248+4000=61139.2m3/h，则布袋除尘器设计风量为62000m3/h，过滤风速取0.7m/min，过滤面积1477m2，滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜滤料，除尘效率为99.9%以上。
本项目工作时间为2000h/a（250d/a×8h/d），颗粒物产生浓度为658.26mg/m3，经布袋除尘器处理后，设计颗粒物排放浓度为10mg/m3，有组织颗粒物排放量为62000×10×2000×10-9=1.240t/a；车间无组织颗粒物考虑到密闭车间沉降和喷雾抑尘措施，去除率98%，排放量为0.107t/a。
本项目颗粒物排放浓度为10mg/m3，速率为0.62kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，120mg/m3，3.5kg/h。
[bookmark: OLE_LINK48]②包装废气G5
产品采用螺旋密闭输送方式输送至吨包包装机装吨包，叉车送成品库堆存，本项目吨包包装机为小型单机配套一体化密闭除尘装置，包装区域全封闭夹紧，负压收集效率≥99.8%，废气由设备自带收尘装置收尘后回用，除尘后的尾气粉尘浓度极低，设备净化尾气直接排入生产车间。
[bookmark: OLE_LINK17]（2）无组织废气源强核算及防治措施
[bookmark: OLE_LINK19]1）原料、成品堆存及装卸扬尘
a）颗粒物产生量
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，
颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3
式中：P指颗粒物产生量t/a；
ZCy指装卸扬尘产生量t/a；
FCy指风蚀扬尘产生量t/a；
Nc指年物料运载车次，本项目原料库、成品库运载车次3000次/年。
D指单车平均载运量20t/次；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，山西省0.0010m/s，b指物料含水率概化系数，参照各种石灰石产品，取值0.0017；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目储库全封闭，故不考虑风蚀；
S指堆场占地面积，原料库、成品库占地面积为1000m2。
[bookmark: OLE_LINK36]经计算，成品库粉尘产生量为35.29t/a。
b）防治措施
本项目物料转载采用全封闭输送带，基本不产尘；项目原料及产品分别储存于封闭式原料库、产品库内，地面硬化防渗，彩钢封闭结构，占地面积均为500m2，高5m，出入口安装自动门，车辆进出厂区时，经洗车平台对车身进行冲洗。
c）颗粒物排放量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），采取洒水控制效率取74%、出入车辆冲洗控制效率取78%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），密闭式堆场控制效率取99%；
经计算，颗粒物排放量为0.020t/a。
2）运输扬尘
本项目原料及产品均通过公路运输，为了控制汽车运输产生的道路扬尘，评价提出减轻运输扬尘的防治措施如下：
a.生产区域地面实施硬化并留有运输通道，在运输过程中注意保持道路路面的干净清洁和相对湿度，每日清扫洒水1次，并视路面状况调整洒水频次，路面出现损坏及时修复。
b.在工业场地建设1套洗车平台对进出车辆进行清洗，不带泥上路，洗车平台布置在洗车房室内，洗车房采暖确保冬季正常使用。冲洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池回用于洗车平台，冲洗用水循环使用，不外排，不会对周边环境造成污染。
[bookmark: _Hlk218009992]c.产品运输过程中加盖篷布或厢式货车运输，限制车速，最大限度减少车辆煤尘抛洒。
道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，运输采用20吨车辆，运输道路长200m。运输量为240t/d，则每天需运输约12车次，运输路线为水泥路面，其拉运过程中道路运输扬尘产生量与道路路况、车辆行驶速度以及道路积尘率有关系。
参照生态环境部2014年发布的《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量的计算方法。
道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。每条道路的扬尘排放量计算公式如下：

[image: ]
式中：
1）WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。
2）ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km•辆）。
3）LR为道路长度，km。
4）NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a。
5）nr为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示。
对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：
[image: ]

式中：Epi——为铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki——产生扬尘中PMi的粒度乘数，k取3.23g/km；
sL——为道路积尘负荷，取1.0；
W——为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量；
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，取66%，
经计算，铺装道路扬尘排放系数为17.47g/km，则运输道路扬尘为0.010t/a。
汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，对物料运输提出具体要求：运输车辆采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆；限制汽车超载，汽车运输采用篷布苫盖；运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘60%，治理后道路扬尘0.004t/a。
④清洁运输要求
a.本项目产品采用新能源或国六排放标准车辆运输。
b.非道路移动机械：非道路移动机械指用于非道路上的各类机械及道路车辆装用的、不为车辆提供行驶驱动力而专为车载专用设施提供动力的柴油机。本项目厂区内的非道路移动机械主要是挖掘机（凿岩锤）、液压挖掘机、装载机、洒水车等，根据《非道路移动机械污染防治技术政策》有关环保规定： 
1）加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 
2）加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 
3）厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。 
同时，在使用这些非道路移动机械时，企业应向辖区的生态环境主管部门登记，并主动对非道路移动机械的尾气排放进行检测，厂区内非移动机械采用国四以上排放标准机械，采用《非道路移动机械污染防治技术政策》表1装用压燃式发动机的非道路移动机械排放控制技术，不使用检测排放不合格的机械。
在采取本报告表提出的无组织废气控制措施后，本项目汽车转载运输及储存产生的无组织废气可以实现厂界达标。
（3）废气治理措施可行性分析
布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率，捕集细微的粉尘效率可达99%以上，其效率比较高。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。经采用布袋除尘器后，粉尘排放浓度不大于10mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 排放限值要求，实现达标排放。
（4）非正常工况排放分析
指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
①工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析
各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，不进行喷漆作业，不产生污染物，不会对环境造成影响。
②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放分析
当工艺设备不正常运行时，可直接导致工艺装置产生废气中的污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备的正常运行，或进行停车处理，不会对环境产生直接影响。当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物超标排放。环保措施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，导致废气中污染物超标排放。布袋除尘器处理效率为0计算，其排放情况详见表4.6-3。
表4.6-3  非正常工况废气排放量一览表
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	年发生频次

	生产车间排气筒
	颗粒物
	658.26
	51.015
	1小时
	1次/年


③防止非正常生产污染物排放发生的措施
拟建工程工艺设备和环保设施均属常规设施，工程投产后，并非全年连续生产，有一定的设备维修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。
为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：
a.要选用较先进的生产工艺技术，尽可能采用新设备、新材料，在整个生产装置设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使生产设备和管道对这些因素有一定的抗击能力。对污染物治理同样也选用较先进的治理技术，将污染物排放降低到最低限度。
b.要严格按国家有关规定进行施工，并加强各方面的质量监督，尤其是生产装置设备、管道及管件，必须符合国家的有关质量标准，施工完毕后要进行严格的竣工验收，合格后才能正式投入运行。
c.查阅有关资料，各类非正常事故的发生大多数与操作运行管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理作用。
d.如出现严重事故情况，应立即停产，进行检修。
4.6.2废气影响分析
本项目给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、振动筛、皮带落料点产生的粉尘经集尘罩收集后与料仓废气一同通过布袋除尘器处理后最终由1根15m高排气筒排放（DA001）。包装废气由设备自带收尘装置收尘后回用。颗粒物排放浓度为10mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2的二级排放标准要求（120mg/m3），原料及产品均储存于全封闭彩钢棚，工业场地设一座洗车平台。
本项目污染物排放量较小，采取了严格的控制措施，不会对当地环境产生明显影响。
4.6.3 废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）和本项目废气污染源及物排放特点，提出废气监测要求，见表4.6-4。
表4.6-4  废气监测要求表
	环境要素
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废气
	生产车间排气筒
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）

	
	厂区上下风向
	TSP
	1次/年
	


4.7废水
4.7.1废水污染源
项目运营期产生的废水为生活污水、洗车废水和雨水排水，车辆清洗废水污染物以SS等为主，生活污水主要为办公废水，污染物以SS、COD、BOD5等为主。见表4.7-1。
表4.7-1  废水污染源基本情况表
	序号
	废水类别
	废水来源
	污染物种类
	污染治理设施
	污染治理设施工艺
	排放去向

	1
	生产废水
	车辆清洗
	SS
	洗车废水沉淀池
	沉淀
	循环利用不外排

	2
	初期雨水
	SS
	初期雨水收集池
	沉淀
	道路洒水

	3
	生活污水
	职工生活
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮等
	生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
	化粪池 
	农田施肥


4.7.2废水影响分析
[bookmark: OLE_LINK20]1.车辆清洗废水
[bookmark: OLE_LINK23]在工业场地建设一座标准化洗车平台，长15m，宽4.7m，高5.3m（100%清洗车身、车胎），并配套三级沉淀池，沉淀池总容积为35m3（一级沉淀池为10m3，二级沉淀池为10m3，三级沉淀池15m3），用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。
2.初期雨水
本项目初期雨水收集计算采用阳泉地区暴雨强度计算公式：
                        （L/s·公顷）
式中：q——最大暴雨强度，（L/s·公顷）；
T——重现期（T=2年）
t——地面集水时间，取15min；
计算出最大暴雨强度分别为168.406升/秒·公顷。
厂区雨水流量计算公式为：[image: ]
式中：Q——最大雨水量（m3/次）；
A——汇水面积；
ψ——径流系数（ψ=0.9）；
t——初期雨水时间（15min）。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK31]工业场地汇水面积为6700m2，取前15min雨水为初期雨水，经计算初期雨水量为101.55m3。为有效收集工业场地初期雨水，在厂区西侧地势较低处建设了初期雨水收集池，容积120m3，并建设了初期雨水收集系统，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于道路洒水。
3.职工生活废水
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]该项目定员10人，年工作时间为250天，厂区不设食堂、住宿等办公生活设施。生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.56m3/d，生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
综上所述，采取以上措施后，本项目的建设不会对当地地表水环境造成影响。
4.8噪声
4.8.1噪声源
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK53]本项目噪声污染主要来源于破碎机、对辊机、振动筛等设备振动噪声。主要的噪声源及采取的环保措施见表4.8-1。



表4.8-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产
车间
	给料机
	点源
	75/1
	置于车间内；选用低噪声设备；设备与基础之间采用弹性连接；基础减震
	74.5
	44.0
	8.5
	4
	55.04
	昼间
	15
	40.04
	1

	2
	
	链式提升机
	点源
	85/1
	
	74.7
	53.7
	5.5
	4
	65.04
	昼间
	15
	50.04
	1

	3
	
	狼牙破碎机
	点源
	85/1
	
	64.7
	44.5
	5.5
	6
	61.60
	昼间
	15
	46.60
	1

	4
	
	锤式破碎机
	点源
	90/1
	
	82.4
	42.8
	5.5
	6
	66.60
	昼间
	15
	51.60
	1

	5
	
	对辊机
	点源
	85/1
	
	72.6
	34.5
	5.5
	6
	61.60
	昼间
	15
	46.60
	1

	6
	
	对辊机
	点源
	85/1
	
	70.6
	32.3
	5.5
	6
	61.60
	昼间
	15
	46.60
	1

	7
	
	直线振动筛
	点源
	85/1
	
	66.2
	31.5
	5.5
	4
	65.04
	昼间
	15
	50.04
	1

	8
	
	直线振动筛
	点源
	85/1
	
	64.1
	29.8
	5.5
	4
	65.04
	昼间
	15
	50.04
	1

	9
	
	吨包包装机
	点源
	75/1
	
	61.7
	30.5
	5.5
	4
	55.04
	昼间
	15
	40.04
	1


表4.8-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/距声源距离/dB(A/m)
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	/
	49.7
	32.1
	5.5
	1
	80
	减振、隔声、
安装消声器
	昼间



	[bookmark: _Hlk62052169]运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4.8.2噪声源环境影响及预测
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式：
Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr +Abar +Amisc)
本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv。
对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)
两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

以上式中：
r.预测点到声源的距离；
Adiv：距离衰减，dB；
Aatm ：空气吸收衰减，dB；
Abar ：遮挡物衰减，dB；
Agr：地面效应，dB； 
Amisc：其他多方面效应，dB；
L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB；
Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；
r0：预测参考距离，m；
L0：预测点的噪声现状值，dB。
DC：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。
本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。
本项目评价范围内无噪声敏感点，且夜间不生产，故本次评价仅对厂界四周昼间噪声进行预测。厂界噪声贡献值预测结果见表4.8-3。
表4.8-3  厂界噪声贡献值预测结果
	预测点
	时段
	贡献值
(dB(A))
	评价结果

	
	
	
	标准（dB（A））
	达标情况（dB（A））

	东厂界
	昼间
	48.8
	60
	达标

	南厂界
	昼间
	51.4
	60
	达标

	西厂界
	昼间
	45.6
	60
	达标

	北厂界
	昼间
	38.2
	60
	达标


表4.8-3中噪声预测结果显示，厂界四周噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
由于本项目选用的设备中有部分高噪声设备，噪声防治应予以特别重视，本次评价提出以下要求：
对于主要噪声源设备，可以建造隔音罩或隔音房。隔音罩采用吸音材料和隔音板材制作，能够有效地阻挡噪声的传播。隔音房则可以为设备提供一个相对封闭的空间，进一步降低噪声对外界的影响。在车间的墙壁、天花板和门窗等部位安装隔音材料。提高车间的整体隔音效果，减少噪声向外界的扩散。
定期对设备进行维护保养，确保设备处于良好的运行状态。及时更换磨损的部件，调整设备的运行参数，避免因设备故障或运行不良而产生异常噪声。加强对员工的培训，增强员工的噪声防护意识。要求员工在操作设备时，严格按照操作规程进行，避免因操作不当而产生噪声。在厂界四周设置噪声监测点，定期对噪声进行监测。根据监测结果，及时调整噪声防治措施，确保厂界噪声达标。
原料及产品公路运输的降噪措施：定期对车辆进行保养和维护，确保车辆处于良好的运行状态，减少噪声产生。在运输路线上设置限速标志，要求车辆以较低的速度行驶，降低车辆行驶过程中的噪声。运输沿线无声环境保护目标。采用低噪声路面材料，如橡胶沥青路面等，降低车辆行驶过程中的噪声。合理安排运输时间，避免在居民休息时间（如夜间、中午）进行运输作业。
采取上述措施后，运营期噪声对区域声环境影响较小。
4.8.3监测要求
本建设项目厂界环境噪声应每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级。
表4.8-4   环境监测计划内容
	环境要素
	监测点
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4.9固体废物
4.9.1固体废物产生及利用处置情况
根据工程分析，本项目产生的固体废物主要为除铁工序产生的废铁；包装工序产生的废包装袋；布袋除尘器产生的除尘灰、废滤袋；洗车平台产生的底泥；设备维修产生的废矿物油、废油桶；员工产生的生活垃圾。具体固体废物来源、产生量及处理方式见表4.9-1。
表4.9-1  固体废物产生情况及利用处置情况表
	[bookmark: _Hlk129353855]主要生产单元
	固体废物名称
	固废分类
	产生量
(t/a)
	综合利用量（t/a）
	处置量
(t/a)
	综合利用或处置方式

	包装
	废包装袋
	一般工业固体废物
	0.1
	/
	0.1
	收集后由当地环卫部门统一处理。

	布袋除尘器
	除尘灰
	
	100.79
	100.79
	100.79
	出灰口设置封闭收集箱，收集后作为产品外售。

	
	废滤袋
	
	0.3
	/
	0.3
	由厂家定期回收。

	洗车平台
	底泥
	
	0.05
	/
	0.05
	收集后作为产品外售。

	设备
维修
	废矿物油
	危险废物
	0.2
	/
	0.2
	集中收集、储存于危废贮存库，定期送有资质单位处置

	
	废油桶
	危险废物
	4个/a
	/
	4个/a
	

	职工
生活
	生活垃圾
	/
	1.25
	/
	1.25
	厂区设垃圾桶，定期由当地环卫部门收集


本项目危险废物主要为设备维修过程产生的废矿物油、废油桶，产生量约为0.2t/a、4个/a，暂存于工业场地15m2危废贮存库。危险废物信息汇总见表4.9-2。
表4.9-2 本项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废矿物油
	HW08废矿物油
与含矿物
油废物
	900-214-08
	0.2
	设备
维修
	油状液体
	基础油、添加剂
	基础油、轻质油等
	定期
	T, I
	危废贮存库

	2
	废油桶
	
	900-249-08
	4个/a
	
	固体
	
	
	
	
	


4.9.2环境管理要求
1.一般工业固体废物
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK54]1）废包装袋
本项目包装工序废包装袋产生量为0.1t/a，收集后由当地环卫部门统一处理。
2）除尘灰
本项目除尘器收集的除尘灰产生量为100.79t/a，出灰口设置封闭收集箱，收集后作为产品外售。
[bookmark: OLE_LINK55]3）废滤袋
本项目除尘器定期更换的废滤袋产生量为0.3t/a，由厂家定期回收。
4）底泥
本项目洗车平台底泥产生量为0.05t/a，作为产品外售。
[bookmark: OLE_LINK27]2.危险废物
[bookmark: OLE_LINK32]本项目危险废物主要为设备维修过程产生的废矿物油、废油桶，产生量约为0.2t/a、4个/a，暂存于工业场地危废贮存库，危废贮存库占地面积为15m2。
项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表4.9-3。
表4.9-3  危险废物贮存场所基本情况表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废贮存库
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	工业场地西北侧
	15m2
	分区隔离贮存
	0.5t
	6个月

	2
	
	废油桶
	
	900-249-08
	
	
	
	
	


要求企业在工业场地建设1座15m2危废贮存库，厂区产生的危废设置分区，贮存厂区生产运行产生的各类危险废物。该危废贮存库按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行了建设，进行了严格的防渗措施，并设置完善的导流系统，可满足工程危险废物贮存的要求。要求企业危险废物分区堆放，定期处置，企业有规范的管理、转运、台账及标识标志，危废贮存库有充足空间。
厂区危废贮存库需满足下述要求：
①贮存库内不同贮存分区之间采取了隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
②贮存设施地面与裙脚采取了表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还进行了基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
③在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
④贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危废贮存库，设置了气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
2）容器和包装物污染控制要求
①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
3）贮存过程污染控制要求
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
4）贮存设施运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
本项目危险废物的管理和防治应按《危险废物规范化管理指标体系》进行：
1）建立固废防治责任制度
企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。
2）制定危险废物管理计划
按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。
3）建立申报登记制度
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
4）固废的贮存和管理
本项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用。做好了“防风”“防晒”“防雨”“防漏”“防渗”“防腐”以及其他环境污染防治措施，并制定了该项目危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。
具体情况如下：
①在危废贮存库显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）在固废贮存场所设置环保标志。
②项目新建的危废贮存库的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
③项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家对危险废物的运输要求。
④项目危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家对危险废物转运的相关规定。
⑤项目危险废物定期由具有危废运输资质的运输公司承运；拟建项目不得随意将危险废物运出厂区外。
⑥项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。
⑦项目方应加强危废的贮存管理，不得混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，不得将危险废物混入非危险废物中贮存。
⑧项目方应建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。
⑨项目方应对本单位工作人员进行培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用和处置等工作的人员应掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、贮存的正确方法和操作程序。
5）固废处理
拟建项目产生的危险废物分类储存于危废贮存库，设置危废名称标牌，定期运出委托给有资质的单位处理。
图4.6-4  危险废物标签
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	危险废物标签
	危险废物贮存分区标志

	危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
	危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息
等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
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	危险废物贮存设施标识

	危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。


3.生活垃圾
[bookmark: OLE_LINK25]本项目员工10人，年工作250天，生活污染物排放系数取K=0.5kg/人·天，计算得本项目每年产生的生活垃圾量约1.25t，生活垃圾定期由当地环卫部门收集。
4.10地下水、土壤环境影响分析
4.10.1 保护原则
在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：
（1）预防为主、标本兼治；
（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；
（3）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。
4.10.2常规保护管理措施
①设备采购中严格把好质量关；
②定期检查各设备、管线及连接部位是否存在漏损隐患；
②规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；
③防治地面污染源对地下水造成影响。
4.10.3分区防控措施
在设定的事故情景发生时，区域地下水环境将在小范围内有可能受到污染风险威胁，因此在上述几项常规保护措施的基础上，还需要考虑针对厂区内对地下水环境影响较大区域采取局部防渗的措施。局部防渗是将厂区地层做特殊处理，使土壤的自然结构改变，通过采取在场区下方铺设渗透系数很小的物质，如黏土和土工膜等，来消减污染物渗入速度，达到控制污染入渗的效果，可以有效地防止地表泄漏造成的污染物入渗对地下水的影响。
[bookmark: OLE_LINK28]结合地下水环境影响评价结果，将厂区按物料或者污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。
本项目生产装置污染防治区划分及防渗要求见表4.10-1。
表4.10-1  生产装置污染防治区划分表
	项目
	污染区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废贮存库
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	一般防渗区
	洗车平台、雨水收集池等
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	厂区其他位置
	一般地面硬化


综上，从地下水环境影响角度分析，在采取了严格的地下水环保措施后，本项目的建设可行。
4.11 生态环境
本项目占地性质为工矿用地，草地植被覆盖率较低，动物稀少，在厂区空地及道路两侧植树绿化，以净化和美化环境。这些措施在一定程度上降低了对周边生态环境的影响。
4.12环境风险分析
（1）风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。
项目生产过程中涉及的有毒有害、易燃易爆的危险物质主要为矿物油等油类物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：涉及上述危险物质生产、使用、储存可能发生的突发性事故，应进行风险评价。
本项目危险废物最大储存量与临界量比值见表4.12-1。
表4.12-1危险物质储量表
	装置名称
	物质名称
	最大储存量
	临界量
	Q
	危险性
	储存方式

	危废贮存库
	[bookmark: OLE_LINK29]废矿物油
	0.2t
	2500t
	0.00008
	可燃液体
	密闭容器


（2）影响途径
本项目存在风险物质为矿物油类，环境风险类型为泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放；当环境风险发生时，潜在的环境影响途径有：污染物扩散进入大气、流入水体、入渗进入地下水。
①对大气环境的影响
泄漏情况分析：废矿物油泄漏时，局部浓度过高，遇明火有燃烧的危险性。
燃烧情况分析：废矿物油泄漏时若遇到明火、高热能引起燃烧爆炸，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。
爆炸情况分析：爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。
②对地下水、土壤环境的影响
废矿物油均采用桶装方式暂存在危废贮存库，危废贮存库地面设置导流槽，泄漏液体通过导流槽流入收集池，若发生泄漏可以很快发现并及时处置。废矿物油泄漏不会直接进入地表水体，但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水若不及时清理，有毒有害物质会渗入地下，进而对土壤和地下水产生影响。
（3）环境风险分析
矿物油属于易燃易爆物料。在贮存过程中一旦发生泄漏，极易进入空气引发污染事故，甚至发生火灾，当火灾热辐射损失等级高于Ⅲ级时，将会对周围建筑物、设备造成直接的影响。由于贮存量较小，存在的环境风险也较小，且矿物油类均在厂内存放，严格控制其存放量，在建设过程中已预留消防通道，以降低贮存风险，并针对性地采取相应的事故风险防范、应急措施，避免环境污染引发的污染纠结事件。
（4）环境风险防范措施
①废矿物油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。
②制定完善的管理制度，对各类原料、产品和固废实行严格分类管理和进出库台账管理。
由此分析可知：本项目的环境风险主要表现在危险废物废矿物油发生泄漏及由此引发的火灾、爆炸造成的环境污染风险。在严格落实本环评提出的各项风险防范措施、建立科学完整的应急计划、落实有效的应急救援措施及事故应急预案后，本项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。
4.13.环保治理措施及投资估算
本项目总投资1000万元，其中环保投资119万元，占总投资11.9%，环境保护工程投资估算表见表4.13-1。
表4.13-1  环境保护措施及环保投资概算表
	环境
要素
	污染源
	环保措施
	投资
（万元）

	大气
环境
	生产车间废气
	给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、振动筛、皮带落料点产生的粉尘经集尘罩收集后与料仓废气一同通过布袋除尘器处理后最终由1根15m高排气筒排放（DA001）。包装废气由设备自带收尘装置收尘后回用。
	20

	
	原料库
	占地面积500平方米，高5m，堆放石墨坩埚原料，可储存25d废坩埚。
	25

	
	成品库
	占地面积500平方米，高5m，堆放石墨制品，可储存33.3d石墨制品。
	25

	
	汽车运输扬尘
	路面洒水、限制车速和装载量、加盖篷布及可控路面硬化、厂区出口设置1座洗车平台。
	/

	地表
水环
境
	初期雨水
	设一座120m3初期雨水收集池
	3

	
	生活污水
	生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
	2

	
	洗车废水
	在工业场地建设一座标准化洗车平台，长15m，宽4.7m，高5.3m（100%清洗车身、车胎），并配套三级沉淀池，沉淀池总容积为35m3（一级沉淀池为10m3，二级沉淀池为10m3，三级沉淀池15m3），用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。
	15

	声环
境
	破碎机、对辊机、振动筛等生产设备
	选用低噪声设备，采取减振措施，采用耐磨、抗噪材料等，设置隔声集中控制室或隔声值班室，加强绿化
	3

	固体
废物
	废产品包装袋
	收集后由当地环卫部门统一处理。
	1

	
	除尘灰
	出灰口设置封闭收集箱，收集后作为产品外售。
	10

	
	废滤袋
	由厂家定期回收。
	1

	
	洗车平台底泥
	收集后作为产品外售。
	1

	
	废矿物油、废油桶
	厂区设危废贮存库，建筑面积15m2，用于存放危险废物，定期交由有资质的单位处置。
	8

	
	生活垃圾
	配备垃圾桶和垃圾车，日产日清，定期送当地环卫部门统一处理。
	2

	生态
	加强绿化
	---
	2

	环境
管理
	加强环境保护管理工作
	--

	环境
监测
	环境质量与污染源监测
	1

	合计
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Hlk208493130]内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生产车间废气
	颗粒物
	给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、振动筛、皮带落料点产生的粉尘经集尘罩收集后与料仓废气一同通过布袋除尘器处理后最终由1根15m高排气筒排放（DA001）。包装废气由设备自带收尘装置收尘后回用。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）

	
	原料、产品储存
	颗粒物
	原料库、成品库均为全封闭储库，地面硬化。
	

	
	道路扬尘
	颗粒物
	厂区道路硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘。工业场地设1座洗车平台对运输车辆进行清洗。
	

	地表水环境
	初期雨水收集池
	SS
	在工业场地西侧设初期雨水池1座，容积120m3。
	不外排

	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮等
	生活污水排入化粪池，定期清掏用于农田施肥。
	不外排

	
	洗车废水
	SS
	在工业场地建设一座标准化洗车平台，长15m，宽4.7m，高5.3m（100%清洗车身、车胎），并配套三级沉淀池，沉淀池总容积为35m3（一级沉淀池为10m3，二级沉淀池为10m3，三级沉淀池15m3），用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。
	不外排

	声环境
	给料机、狼牙破碎机、锤式破碎机、对辊机、振动筛等
	机械噪声
	选用低噪声设备，采取减振措施，采用耐磨、抗噪材料等，设置隔声集中控制室或隔声值班室，加强绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废产品包装袋：收集后由当地环卫部门统一处理；除尘灰：出灰口设置封闭收集箱，收集后作为产品外售；废滤袋由厂家定期回收；洗车平台底泥收集后作为产品外售。

	
	废矿物油、废油桶：暂存于工业场地危废贮存库，收集后定期送有资质单位处理。

	
	生活垃圾：配备垃圾桶和垃圾车，日产日清，定期送当地环卫部门统一处理

	土壤及地下水污染防治措施
	1）源头控制措施：本项目无生产废水产生。
2）分区防控措施
结合地下水环境影响评价结果，将厂区按物料或者污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区3类，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。

	生态保护措施
	在厂区空地及道路两侧植树绿化，且厂区绿化系数约14.9%。

	环境风险
防范措施
	本项目使用专用收集设施对矿物油进行收集、暂存，暂存过程中远离火种、热源，并保持容器密封，及时委托有资质单位进行清运处置。在清运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。危险废物应密闭储存。指定专人保管，做好发放登记工作。储存和使用过程必须标识清楚防止在领取和使用过程中出现差错。

	其他环境
管理要求
	厂区设置环境管理和环境监测机构，日常监测工作委托有资质的监测机构进行。在本厂设置环境管理人员2人，负责本厂环保设施运转。
项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。
①贯彻执行国家和地方各项环保政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度；
②在项目运营期做好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；
③建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。
④建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识。
修订突发环境事件应急预案；在全国排污许可证管理信息平台变更排污登记表；开展本项目的自行监测工作；完成竣工环境保护验收。



六、结论
	从环境保护角度，山西博敖耐火材料有限公司年产30000吨非金属制品项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.240t/a
	/
	1.240t/a
	+1.240t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	100.79t/a
	/
	100.79t/a
	+100.79t/a

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	底泥
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.25t/a
	/
	1.25t/a
	+1.25t/a

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	4个/a
	/
	4个/a
	+4个/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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