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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年加工50万吨石料生产线项目

	项目代码
	2606-140322-89-01-147763

	建设单位

联系人
	王晓明
	联系方式
	15803535678

	建设地点
	盂县苌池镇芝角村西北1km

	地理坐标
	（北纬38度8分0.006秒，东经113度21分32.990秒）

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30

56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	盂县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	70

	环保投资占比（%）
	14.0
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	5000

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、与阳泉市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
根据阳泉市生态环境局发布的《阳泉市生态环境分区管控动态更新成果通告》结合山西政务服务平台生态环境分区管控查询结果，本项目涉及阳泉市盂县一般管控单元（ZH14032230001），其管控要求见下表。
表1   本项目与所属单元管控要求符合性分析

管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局准入的要求。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，同时项目已取得山西省企业投资项目备案证，项目编码2606-140322-89-01-147763，项目选址位于一般管控单元，不涉及生态保护红线、永久基本农田保护区以及其他需要特殊保护的生态环境敏感区。符合山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市空间布局相关准入要求。
符合

2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。

本项目为石料加工项目，目前暂无进入工业园区的要求。

符合

3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。

本项目不涉及排放上述污染物。

符合

污染物排放管控

1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市的污染物排放控制要求。

本项目颗粒物排放浓度及主要污染物排放总量均满足相关标准及文件要求。满足山西省、重点区域（汾渭平原）、阳泉市污染物排放控制要求。
符合

环境风险防控

/

/

/

资源开发效率要求

/

/

/

本项目占地范围属于一般管控单元。企业运行过程中严格执行环评中提出的各项环保措施，车辆冲洗废水循环使用，不外排，废气及噪声等能够做到达标排放，固体废物能够得到合理处置。因此项目的建设符合山西省“三线一单”生态环境分区一般管控单元管控要求。
综合以上分析，本项目的建设符合阳泉市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的要求。本项目与阳泉市生态环境管控单元图相对位置见图1。

略
图1  项目与阳泉市生态环境管控单元位置关系图

二、相关规划及环保政策符合性分析
1.《盂县国土空间总体规划》（2020-2035）
统筹三条控制线划定与管控，严守生态保护红线，在生态保护红线内，自然保护地一般控制区，原则上禁止开发性、生产性活动。严保永久基本农田，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，一般建设项目不得占用永久基本农田。严控城镇开发边界，城镇开发边界的空间分布与全县国土开发格局相吻合，对开发建设行为的刚性约束，框定总量，限定容量，防治城镇无序蔓延。

本项目总占地面积5000m2，项目用地位于盂县泰瑞恒矿业有限公司（原盂县芝角石料厂）石料开采项目二采区范围内，土地性质为采矿用地。
本项目用地范围不涉及占用耕地、与盂县已划定的永久基本农田保护区不重叠；与已划定的生态保护红线范围不重叠；与已划定的城镇开发边界不重叠。另根据已批复的《盂县芝角石料厂建筑石料用灰岩矿开采项目环境影响报告书》盂县泰瑞恒矿业有限公司（原盂县芝角石料厂）石料开采项目矿界不涉及生态保护红线。项目建设不违背《盂县国土空间总体规划》（2020-2035）。
项目与盂县国土空间总体规划相对位置关系见附图1。

2.《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）
表2  本项目与工信部联原〔2019〕239号文符合性分析

规范要点
本项目情况
符合性
依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。
本项目根据石料原料品质制定产品方案，做到优质优用，提高砂石产品的产品率。产品机制砂和石粉分类存储。机制砂储存于封闭车间内的成品堆场，石粉存储于封闭筒仓。
符合
机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。
本项目制砂、筛分、选粉设备产尘点全封闭，且布置于全封闭厂房内，皮带运输机同样为全封闭，连续产生粉尘部位均配套安装了布袋除尘器，防止扬尘。选用低噪声生产设备，且对破碎机、振动筛等采取厂房隔声、基础减振措施，对风机采取消声、减振措施；合理控制了噪声传播。生产过程中产生的除尘灰收集后外售。厂区洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排，降低了单位产品水耗。
符合
3.《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》

相关要点：
①宣贯《砂石行业绿色矿山建设规范》，在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。
②鼓励企业技术创新和技术改造，加大对收尘措施的投入，在矿山现场、破碎机进出料口、料仓进出料口、厂区道路等位置安装空气雾炮、喷淋装置等，进行降尘抑尘。生产线的改扩建和新建，都要配置环保设施。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。
本项目为干法生产，大料仓、制砂机进出料口、选粉机进出料口以及振动给料机、振动筛顶部等位置设置集气罩，且布置于全封闭厂房内，皮带运输机同样为全封闭，连续产生粉尘部位均配套安装了布袋除尘器，防止扬尘。项目建设符合《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》要求。
4.《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）
表3  本项目与发改价格〔2020〕473号文符合性分析

相关规范要点
本项目情况
符合性
大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。
强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。
根据前述分析，本项目建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）要求，本项目为机制砂石项目，符合《意见》过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主的方向。
符合
降低运输成本。推动砂石中长距离运输改革，全面落实《山西省推进运输结构调整实施方案》，加快大宗砂石中长距离运输实现“公转铁”，逐步减少公路运输量，增加铁路运输量，有序发展多式联运，鼓励发展“驼背”运输、甩挂运输等运输组织方式。

本项目原料不涉及大宗砂石中长距离运输，拟优先采用新能源或清洁能源车运输，燃油车采用符合现行排放标准车辆。
符合
5.与《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（阳政办发〔2024〕31号）符合性分析

表4  本项目与阳政办发〔2024〕31号文的符合性分析

文件要点
本项目情况
符合性
提高货物铁路运输比例。大宗货物中长距离运输（运距500公里以上）优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。
本项目原料及产品主要在盂县境内，运距小于500km的短途运输，场内运输采用封闭式皮带走廊，场外运输采用封闭厢式货车。
符合
采取经济补偿、限制使用和加强监管执法等综合性措施，推动国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车淘汰。2025年底前，重点区域、5A级景区公共领域车辆基本实现使用新能源及清洁能源车辆，培育一批清洁运输企业。

本项目优先采用新能源车或清洁能源车辆，燃油车拟采用符合国六b排放标准车辆。
符合
强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、建筑工地、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。严格落实市政府《关于调整高排放非道路移动机械禁用区的通告》（阳政通字〔2023〕2号）相关要求，强化非道路移动机械排放控制区执法管控。到2025年，基本消除非道路移动机械、铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。
厂内非道路移动机械优先使用新能源或清洁能源机械设备，燃油机械设备满足现行排放标准，燃用合格油品避免“冒黑烟”现象。
符合

深化扬尘污染综合治理。常态化开展扬尘专项整治，统筹推进施工、道路、裸地、堆场、工业企业无组织排放扬尘“五尘”同治。强化施工工地扬尘监管，施工工地（应急抢险除外）实行“阳光施工”“阳光运输”，杜绝夜间（晚8点到次日早上6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生噪声的施工和运输，减少夜间污染。城市建成区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，重点区域道路、水利等长距离线性工程实行分段施工。强化城乡主要道路、工业集聚区和重点工矿企业周边道路扬尘治理，定期开展机械化清扫。强化工业企业物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放全过程扬尘管控，重点企业安装视频监控系统。
本项目施工期实行“阳光施工”“阳光运输”要求，并定期开展机械化清扫。运营期通过场所封闭、定期清扫等控制措施，对物料运输、装卸、转移、存储和工艺过程无组织排放进行全过程扬尘管控。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设内容

本项目加工盂县泰瑞恒矿业有限公司（原盂县芝角石料厂）建筑石料用灰岩矿开采项目开采的石灰岩原矿。该矿已取得采矿许可证，证号C1403002010067120068493，开采规模150万吨/年。阳泉市生态环境局2025年12月9日以阳环审批函〔2025〕9号对该矿山开采项目环评予以批复。项目位于矿山二采区范围内，二采区设置一处0.6862hm2办公生活区，该办公生活区位于本项目东南侧约160m处，设有办公生活设施、机修车间、危废暂存点等，本项目办公生活、机修、危废暂存点等依托该矿石开采项目。项目与矿山及二采区办公生活区位置关系见附图2。
本项目建设地点位于盂县苌池镇芝角村西北约1km处，位于盂县泰瑞恒矿业有限公司（原盂县芝角石料厂）建筑石料用灰岩矿开采项目二采区范围内，厂区中心地理坐标为北纬38度8分0.006秒，东经113度21分32.990秒。本项目原料由矿山采区经汽车运输至本项目厂区直接送入大料仓内缓存，运输路线利用矿山已有运输道路。项目产品运输线路经矿山运输道路向东连接正阳线，交通较为便利。项目交通位置图见附图3。
2026年6月25日，建设单位盂县泰瑞恒矿业有限公司取得了本项目备案证，项目代码2606-140322-89-01-147763。本项目主要新建1条石料加工生产线。
本项目建设内容主要建设一座封闭厂房，厂房内建设大料仓、制砂及筛分设备、选粉设备、产品储场、产品筒仓等，同时建设供电、供热、给排水等公用工程，以及配套废气处理设施等环保设施，主要建设内容见下表。
表5  项目主要建设内容一览表

类别
名称
主要建设内容
备注
主体
工程
封闭厂房
建筑面积3150m2，厂房最高18m，内设一条石料加工生产线，主要生产设备包括振动给料机、制砂机、振动筛、选粉机、提升机、输送带等。
新建
储运
工程
大料仓
101.25m3（4.5m×4.5m×5m）原料大料仓一座，位于全封闭车间内，用于暂存原料矿石。
新建
石粉筒仓
石粉储存设置一座350t石粉筒仓，位于封闭车间内。
新建
机制砂产品

堆场
设置于封闭厂房内，面积约500m2,
新建
场内运输
厂内设备之间物料转运通过全封闭皮带运输；石粉提升入仓使用封闭斗式提升机。
新建
场外运输
厂外运输采用汽车运输，依托矿山已有道路及正阳线等道路。
新建
辅助
工程
机修间

依托矿山现有机修车间，位于矿山二采区办公生活区
依托
办公生活区
依托矿山办公生活区，办公生活用房面积约200m2
依托
公用
工程
供电
项目电源接自当地电网。
新建
供暖
车间冬季不采暖。办公及办公区采暖依托矿山办公区及采暖设施。
新建
给水
项目用水来源于芝角村，使用汽车拉水。
新建
排水
项目废水主要为生活飞书，主要为办公值班人员少量盥洗废水，在固定位置设置盥洗池，盥洗废水于厂区内泼洒抑尘，不外排。洗车废水设置一座10m3沉淀池收集并沉淀处理，处理后废水循环使用用于洗车，不外排。
新建
环保
工程
废气
料仓

、振动给料机
大料仓上方和振动给料机上方设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘共用一台布袋除尘器处理，处理后粉尘经20m高排气筒（DA001）排放
新建
制砂机、振动筛、选粉机粉尘
制砂机进出料口上方设置集气罩收集粉尘；振动筛使用封闭式集气罩收尘；选粉机选粉气体循环不外排，进出料口设置集气罩收集粉尘，各集气罩收集的粉尘共用一台布袋除尘器处理，处理后粉尘经一根20m高排气筒（DA002）排放。
新建
筒仓

粉尘
石粉筒仓顶部设置仓顶除尘器，收集并处理筒仓粉尘，处理后粉尘由排气筒（DA003）排放，排气筒排放高度20m。
新建
物料转载粉尘
本项目共设3条皮带输送机用于原料及产品在设备间的转载，皮带机设置于封闭厂房内，为了进一步降低粉尘影响皮带机进行封闭处理建成封闭皮带走廊。
新建
车辆运输扬尘
厂区出入口建设1座洗车平台，进出场车辆进出厂区时对车身、轮胎进行冲洗。
新建
运输车辆限制车速、限制超载，并采用固定苫盖车辆运输；运输道路及时清扫并采取洒水抑尘措施。

新建

产品库粉尘
机制砂产品库设置在封闭车间内，产品库上方设置固定式喷雾抑尘装置，并配备可移动雾炮机对装载点进行喷雾抑尘。
新建
废水
生活

污水
项目厂区不设食堂和宿舍。生活污水主要为办公及值班人员少量盥洗废水，就地泼洒抑尘，不外排。
新建
洗车

废水
在厂区出入口处设置洗车平台对运输汽车的全身及轮胎进行清洗。下设10m3废水沉淀池收集沉淀洗车废水，沉淀池分三格，两格沉淀一格存放沉淀后清水，车辆冲洗废水经二级沉淀处理后回用。

新建
初期

雨水
厂区东侧地势最低处设置一座120m3的初期雨水收集池，收集后的雨水沉淀后回用于厂区抑尘洒水，不外排。
新建
固体
废物
生活

垃圾
厂区设封闭式垃圾箱，收集后由环卫部门统一清运处置。
新建
除尘灰
除尘器收集的除尘灰定期清理，作为石粉产品外售。
新建
底泥
车辆冲洗废水沉淀池底泥定期清理，晾干后用于矿山生态修复。
新建
危险

废物
建设一座10m2危废贮存点，本项目产生的废机油、废油桶等暂存于危废贮存点暂存，定期交有资质单位处理。
新建
硬化及绿化
厂房范围内硬化，无裸露地表。厂区空地、进厂道路两侧及厂界四周布置绿化，起到美化及防污的作用。
新建
二、建设规模及产品方案

本项目原料来源于建设单位自有矿山，根据矿山项目环评该矿山项目共设2个采区，开采的石料分别由晋银源石料厂30万吨/年石料开采加工项目和顺光石料厂5万吨/年石料开采加工项目进行加工，剩余部分约115万吨/年直接出售原矿。

本项目规模综合考虑矿山开采规模及市场因素，最终决定项目生产规模为年加工50万吨石料，该公司矿山剩余115万吨/年未加工石料，满足本项目石料加工需求，矿山开采多余矿石外售。本项目主要产品方案见下表。
表6  本项目产品方案表

序号
主要产品种类

粒径（mm）
年产量（万吨）
1

机制砂
<4
40
2

石粉
250（目）
10
合计
50
本项目物料平衡表见表7：

表7  本项目物料平衡表  单位：t/a
投入

产出
原料矿石
500000
机制砂
400000
石粉
99998.034
料仓、振动给料机粉尘
0.648
制砂机、振动筛、选粉机粉尘
1.152
筒仓粉尘
0.036
无组织粉尘
0.13
合计
50000
合计
500000
三、主要工生产设备
本项目主要生产设备见下表。

表7  本项目主要设备表

序号

设备名称

规格型号

处理能力（t/h）
台数（台）
1
振动给料机
ZD1000*2000
400t/h

1

2
制砂机
PSX1613
350—400t/h

1

3

振动筛
2YKS3070
350—400t/h
1

4
选粉机
XF800
350—400t/h

1
5

提升机
NE30
100t/h

1
6
筒仓
350t
/
1
7

皮带输送机
DT800
/
3
8
雾炮机
/
/
1
9
布袋除尘器
过滤面积750m2
/
1
10
布袋除尘器
过滤面积1350m2
/
1
11
仓顶除尘器
过滤面积45m2
/

1
设备产能匹配性分析：
本项目矿石加工能力主要取决于制砂能力和筛分能力。根据《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）中相关要求，筛分设备选型时要考虑1.1-1.2的矿量波动系数，制砂设备应考虑1.05-1.15矿量波动系数。且筛分设备负荷率宜为60%—80%，项目制砂设备与筛分设备负荷率保持一致。项目年加工石料50万吨，年生产2400h，则本项目制砂和筛分生产能力为208.3t/h。根据设计指标项目筛分返料量约为30%，则制砂和筛分设备核定实际能力应为270.79t/h，考虑1.1的矿量波动系数以及80%的设备负荷率，则本项目制砂及筛分设备选型能力约372.3t/h，本项目制砂设备采用1台PSX1613板锤式破碎机和1台2YKS3070振动筛，处理能力约350—400t/h，设备产能与项目设计产品规模是相匹配的。

主要存储设施存储能力匹配性分析：

本项目不设原料存储设施，原料矿石直接送入大料仓缓存给入生产线。项目产品存储设一座500m2机制砂堆场和一座350t容量的石粉筒仓。

机制砂堆场：机制砂堆场面积约500m2，最大存储能力约3000t，机制砂产能1333t/d，能够满足项目机制砂产品2天存储量。满足生产需求。项目生产的机制砂需存储于封闭厂房内并配备雾炮等除尘措施的产品堆场，不得堆存在其他地方。

石粉筒仓：项目设一座石粉存储能力350t封闭筒仓，石粉产能333t/d，石粉筒仓满足石粉1天存储需求，根据企业生产计划石粉每天进行外运，石粉筒仓容量满足企业生产计划。产品石粉需存储在项目设置的封闭筒仓内，不得于其他地方存储。
四、原辅材料来源及消耗

1.原辅材料
本项目原料来自建设单位自有矿山，本项目主要原辅材料消耗量见下表。

表8   原辅材料用量表

序号

主要原辅材料名称

粒径
单位

年加工量
1

石灰岩
≤30cm
万吨

50
2.原辅材料来源保证性
盂县泰瑞恒矿业有限公司（原盂县芝角石料厂）建筑石料用灰岩矿开采项目开采的石灰岩原矿。该矿已取得采矿许可证，采矿许可证号C1403002010067120068493，开采规模150万吨/年。阳泉市生态环境局2025年12月9日以阳环审批函〔2025〕9号对该矿山开采项目环评予以批复。

矿山共设置两个采区，一采区位于盂县县城336°方位直距3公里的芝角村南东0.8km处，二采区位于芝角村西北0.9km处。一采区与二采区之间利用现有道路及G239进行连接。矿山开采方式为山坡露天开采，采矿方法为台阶式采矿法，开采使用“挖掘机铲装－自卸式汽车”工艺，露天台阶的凿岩落矿采用凿岩锤进行。根据矿山环评，为减少对周围生态优先保护单元的破坏，项目开采禁止使用炸药爆破开采。因此矿山开采不使用爆破方式。
本项目原料矿石来自该矿山，同时项目主要依托该矿山运输道路进行原料及产品运输。依托该矿山现有的机修间以及办公生活区。

目前该矿山正在进行采区及环保设施建设过程中，尚未完成竣工环保验收。企业应尽快完成矿山竣工环保验收等工作，确保本项目投产原料应来源于合法企业。

该矿山项目共设2个采区，开采的石料分别由晋银源石料厂30万吨/年石料开采加工项目和顺光石料厂5万吨/年石料开采加工项目进行加工，剩余部分约115万吨/年直接出售原矿。本项目建成后石料加工能力50万吨/年，该矿山剩余115万吨/年原料可以满足本项目加工能力需求，本项目原料矿石来源具有一定保证性。矿山物料平衡表见表9：

表9  矿山物料平衡表  单位：万吨/a
来源

去向
石灰岩开采
150
晋银源石料厂加工
30
顺光石料厂加工
5
本项目加工
50
市场外售矿石
65
合计
150
合计
150
五、公用工程

1.给排水
1）给水
本项目用水由芝角村拉水用于满足降尘及职工生活用水需求。

①机制砂产品堆场抑尘用水

本项目机制砂暂存于封闭车间内的产品堆场，产品堆场采用喷雾抑尘方式降尘。堆场面积约500m2，堆场喷雾抑尘用水量按1.5L/m2·d计算，则喷雾抑尘用水量为0.75m3/d。

②车辆冲洗用水

本项目载重汽车冲洗用水定额约为60L/辆·次。载重汽车载重按40吨计，则本项目日进出厂车辆约100辆·次。本项目车辆冲洗用水量约为6m3/d。

③道路抑尘用水

本项目外部运输主要利用矿山已有道路及正阳线，厂内道路主要是厂房连接厂区出入口道路，面积约250m2，道路抑尘用水量约1.5L/m2·d，则本项目道路抑尘用水量约0.38m3/d。

④职工生活用水

本项目劳动定员5人，职工均为附近村民，在家食宿，本项目厂区内不设食宿设施。根据《山西省用水定额  第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2025）农村分散式供水定额，项目职工生活用水定额约80/人·d。则职工生活用水量为0.4m3/d。

⑤绿化用水

本项目绿化面积约750m2，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化洒水量按先进值1.5L/m2·d，则项目绿化用水量为1.13m3/d。
2）排水
本项目产生的废水主要是职工生活废水和车辆冲洗废水。

①车辆冲洗废水

车辆冲洗废水产生量按用量的90%计算，则车辆冲洗废水产生量约5.4m3/d。洗车平台配套一座10m3沉淀池收集沉淀洗车废水，沉淀处理后废水回用于车辆冲洗，不外排。

②职工生活废水

本项目设置旱厕，不设食宿设施，职工生活废水产生量按用量的80%计算，则职工生活废水量约0.32m3/d。职工生活废水主要是日常盥洗废水，直接用于厂区降尘。
本项目用排水情况详见下表。项目水平衡分析见下图。

表9  项目用排水情况表

用水单元

用水定额
用水指标

用水量

(m3/d)
消耗量

(m3/d)
排水量

(m3/d)
备注

产品堆场抑尘用水

1.5L/m2·d
500m2
0.75

0.75

0

车辆冲洗

用水

60L/辆·次

100辆·次/d

6.0

0.6

5.4

道路抑尘

用水
1.5L/m2·d
250m2
0.38

0.38

0

绿化用水

1.5L/m2·d

750m2
1.13

1.13

0

生活用水

80L/人·d
5人

0.4

0.08

0.32

合计

8.66
2.94
5.72
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图2  项目运营期水平衡图（单位：m3/d）

2.供电

本项目用电接自苌池镇35kv变电站。
3.供热

采暖用热：本项目车间冬季不采暖，办公值班人员采用电采暖设备供热。
生活用热：厂区设置电开水器，解决职工饮用水问题。

六、劳动定员及工作制度

根据项目生产的特点，厂区工作制度与矿山相同，年工作300天，日工作时间8h。项目劳动定员为5人。
七、总平面布置
本项目厂区主要建设一座3150m2封闭厂房，封闭厂房位于厂区东侧，厂房内生产线按照生产流程由西向东布置。原料缓存及进料大料仓、机制砂产品堆场等全部位于封闭厂房内。其中东北侧布置大料仓下设给料机，制砂机位于大料仓南侧与大料仓之间使用皮带输送机连接。制砂机加工后的石料向西通过皮带机给入振动筛。振动筛西侧设置选粉机，选粉机与振动筛之间通过皮带机连接。制砂机西侧设置石粉筒仓。机制砂产品堆场位于制砂机南侧。
本项目厂区平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	本项目工艺流程图如下：
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图3 本项目工艺流程及产排污环节图

工艺流程简述：

1.原料入厂及投加
本项目设置一条矿石加工生产线，原料矿石由汽车运输至厂区直接送入大料仓。大料仓底部设振动给料机，由振动给料机将原矿均匀的经皮带输送机送入制砂机。

2.制砂机制砂
本项目制砂使用板锤式破碎机，设备破碎腔为密闭结构。设备融合锤破+反击破碎双重破碎原理，实现一次成型出砂。该设备采用三重冲击破碎机理。初次冲击，电机驱动转子高速旋转，板锤猛烈撞击进料石料，大块石料初次碎裂。二次反弹破碎，被击碎的石料高速飞向弧形反击篦板，在此撞击粉碎。物料自磨破碎，高速飞射的石料之间相互碰撞、摩擦进一步磨细整形。制砂机成型的物料通过皮带机送入振动筛进行筛分。
3.振动筛筛分
振动筛对制砂成型的物料进行分级，＜4mm物料作为合格物料使用皮带机送至选粉机处理。＞4mm的物料使用返料皮带返回制砂机继续破碎成型直至符合粒径需求。

4.选粉
物料通过皮带机经选粉机进料口送入选粉机，进入选粉机物料落在高速旋转的螺旋桨撒料盘上，圆盘带着叶片高速转动。设备底部风机引入循环风将物料向上吹起，物料同时受离心力和叶片上升气流影响。在撒料盘螺旋桨叶片上形成物料沸腾。物料中较细的颗粒向上飘起，呈悬浮分散状态，而较粗或较重的物料被撒料盘叶片分散沿筒壁落下落至底部产品砂口排出并通过出砂皮带机送至机制砂产品堆场。石粉被选粉气流裹挟进入上笼形转子，经上笼形转子离心加速后的颗粒随循环风进入外部各个旋风筒内经旋风筒收粉，收集的石粉通过斗式提升机密闭送入石粉筒仓（通过全封闭壳体与筒仓密闭连接，密闭输送石粉）。收粉后的气体返回选粉机循环使用。
综合以上生产工艺流程及产排污分析，本项目生产过程主要产污环节见下表。

表10  项目生产过程主要产污环节表

类别
编号
产污环节

主要污染物

废气

矿石

加工

G1
大料仓
粉尘
G2
振动给料机
粉尘

G3
制砂机
粉尘
G4
振动筛
粉尘
G5
选粉机
粉尘

G6
石粉筒仓
粉尘

G7
机制砂堆场
粉尘

G8

皮带输送机
粉尘

道路

运输

G9

道路运输

粉尘

废水
W1

车辆冲洗

车辆冲洗废水（SS）
W2
职工生活

生活污水

固体
废物

S1
职工生活

生活垃圾

S2
布袋除尘器
除尘灰
S3
洗车废水沉淀池

底泥
S4
生产设备维护

废机油、废油桶、
含油劳保物品

噪声

N

生产过程

生产设备噪声、除尘器风机等
   

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状
本项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）功能区划分中的二类区，执行环境空气质量二级标准。

1）区域环境空气质量现状调查

本次评价收集了盂县2025年环境空气质量例行监测资料，监测结果统计见下表。
表11  基本污染物环境质量现状

监测点位
污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
评价标准（μg/m3）
占标率%
达标情况
盂县
SO2
年平均质量浓度
17
60
28.3
达标
NO2
年平均质量浓度
26
40
65.0
达标
PM10
年平均质量浓度
66
60
110.0
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
27
30
90.0
达标
CO
百分位数日平均质量浓度
1.2mg/m3
4mg/m3
30.0
达标
O3（8小时）
百分位数8h平均质量浓度
155
160
96.9
达标
由上表可知，2025年盂县PM10年均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，其他因子年评价指标均达标。项目所在盂县2025年属于环境空气质量不达标区。
2）特征污染物补充监测
本项目涉及无组织粉尘排放，特征污染物为TSP，为了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次评价引用《盂县芝角石料厂建筑石料用灰岩矿开采项目环境影响报告书》对二采区工业场地的监测数据。监测时间为2025年1月21日~1月27日，各监测点均在本项目周边5km范围内（引用监测点位布置图见附图5），时效性及相对位置均满足本次评价要求。监测结果统计见下表。
表12  其他污染物补充监测结果表

序号

监测点

日均浓度范围

(mg/Nm3)
样本

个数

超标

个数

超标率

（%）

最大浓度占标率（%）

达标

情况

1#

二采区工业场地
0.189~0.195
7

0

0

65.3

达标

由监测统计结果可知，二采区工业场地监测点连续监测7天，共得到日均值7个。TSP日均浓度范围0.189～0.195mg/Nm3，最大浓度占标率65.3%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（300μg/m3）的要求。说明评价区环境空气质量现状良好。

二、地表水环境质量现状
本项目所在区域地表水体属于温河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在地河段属于温河南娄～辛庄段，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
本次评价收集了山西省生态环境厅网站公布的2025年1月—2025年12月《山西省地表水环境质量报告》中温池监控断面水质类别监测结果，具体水质类别见下表。
表13  温河温池断面2025年水质监测结果表
时间

2025.1

2025.2

2025.3

2025.4

2025.5

2025.6

2025.7

2025.8

2025.9

2025.10

2025.11

2025.12

水质类别

Ⅱ

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅴ
劣Ⅴ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
劣Ⅴ
根据上表，2025年除7月、8月、12月以外温池断面监测结果均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

三、声环境
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，本次拟建项目所在区域属于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求。厂界近距离50m内无村庄、居民区等声环境保护目标分布，不开展声环境质量现状监测。
四、生态环境现状
本项目厂区占地面积为5000m2，厂区现状为裸地。区域生态环境以矿山人工生态环境为主，生态系统的结构与功能较为稳定。受人类活动影响，项目区域几乎没有野生动物活动。

	环境

保护

目标
	一、大气环境
经调查，项目位于农村地区，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区及村庄等人群较集中的区域，因此，本项目不设大气环境保护目标。

二、声环境

项目厂界外50m范围无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境保护目标。

三、地下水环境

经调查项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热源、矿泉水、温泉地下水资源。本项目位于娘子关泉域范围内，不位于重点保护区，位于裸露岩溶区内，项目厂址距离重点保护区边界约25km，项目与娘子关泉域位置关系见附图6。

项目厂址西北距离最近的县城集中式饮用水源地—兴道饮用水源地一级保护区边界约8.5km，南距最近的乡镇饮用水源—牛村镇集中供水水源地一级保护区边界9.5km。西南距最近的村级饮用水水源地西小坪水源地最近距离约5.5km。南距最近的村庄分散式饮用水井—芝角村饮用水源井1.1km。

项目周边村庄等分布情况见附图7。
四、生态环境

本项目利用企业矿山二采区开采遗留迹地进行建设，厂区用地范围内由于矿山开采及人类活动影响地表无植被覆盖，几乎无野生动物出没。

项目南侧距离盂县太行山水源涵养生态保护红线最近距离约25m。项目生态环境保护目标为南侧25m处生态保护红线。
综上所述，本项目环境保护目标见下表。

表14  主要环境保护目标表

环境类别

保护目标

与厂区厂界相对位置

目标功能要求

方位

距离（m）

环境

空气
无

/

/

/

地下水
娘子关泉域
位于娘子关泉域裸露岩溶区，不在重点泉域，距离重点泉域边界约25km。
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
声环境
无
/

/
/
生态

环境
生态保护红线
S

25
太行山水源涵养
主要环境敏感区：
娘子关泉域：
1.泉域概况

娘子关泉位于平定县娘子关镇附近，出露于桃河与温河汇集地段。由11个主要泉组组成，分布在自程家至苇泽关约7km长的河漫滩及阶地上，出露高程360～392m。泉群多年平均流量12.16m3/s（1956—1984年），是我国北方最大的岩溶泉水。泉水为SO4·HCO3-Ca·Mg型水，矿化度591.4 mg/L，总硬度434.5 mg/L，水温19.2℃。泉域多年平均降水量为560.2mm（1956—1984年）。其分布跨海河及黄河两大流域，主要河流为桃河、温河、松溪河、清漳河。

泉域分布范围包括阳泉市的平定、盂县、城郊，晋中地区的榆次、寿阳、昔阳、和顺、左权，太原市的南郊区等市（县、区）。从构造上看，处于沁水凹陷的北端，为一北东向翘起的大向斜。出露地层自东向西，由北向南，由老到新。沉积了厚度达467—628m的中奥陶统岩溶含水层组，为岩溶水的贮存、运移提供了巨大的调蓄空间。岩溶水由北、西、南三面向娘子关一带径流汇集，由于该处下奥陶统相对隔水层的隆起，并被桃河侵蚀出露，使岩溶地下水溢出地表成泉。故娘子关泉基本上为全排型接触溢流泉。

2.泉域范围

东部边界：南段：奥陶系下统及寒武系下统构成隔水边界，该边界北端以东为寒武系可溶岩组成的东固壁泉域。边界走向由北向南，由昔阳西回—白羊峪—和顺阳曲山（2059m）—左权沐池—北天池。中段：西回以北至苇泽关断层南端，成为娘子关泉域与河北省威州泉域的地下分水岭边界。泉水出露带以苇泽关断层为边界。北段：由北向南由盂县的崔家庄—苇泽关断层北端。为娘子关泉域盂县阴山河与威州泉域黑砚水河及神水泉河的地表分水岭，南端为地下分水岭。

北部边界：东段：蚍蜉垴至磁盒尖，构成泉域与滹沱河干流水系的地表分水岭，为阻水边界。中段：神泉至蚍蜉垴，为兴道泉与娘子关两泉域的地下分水岭。西北段：为寺家坪—张家河北东向的断褶带及太原东山背斜轴部，亦为地表分水岭。由东北至西南自盂县神泉—寿阳黄岭北—沿太原市与晋中行政界—杨家峪—郝庄，西南段与兰村泉域水源保护区为界。

西部边界：为地表出露二、三叠系砂页岩，灰岩深埋1000—1200m以下，构成隔水边界。西北段：由西至东自郝庄—榆次鸣谦北—寿阳段庄—瑶头。中段：为海河（清漳河东源）与黄河（潇河）两大水系分水岭。由北向南自瑶头—昔阳柳林背—和顺庙沟西—白万山—榆次市人头山。西南段：为清漳河西源与浊漳河北源的地表分水岭，亦为和顺、左权县与榆社县的行政边界。由北向南自人头山～和顺菜榆垴—左权刘家岭—东沟底。

南部边界：青草堙以北，左权县城以南，为地下分水岭边界。由西向东自东沟底—河神堙北—北天池，以南属辛安泉域。

上述各边界圈定的泉域范围面积7217km2，其中裸露可溶泉2282km2。按地（市）行政区域为：阳泉市2430 km2，晋中地区4688km2，太原市99 km2。

3.重点保护区范围

泉水集中出露带，其保护范围为：西自温河下董寨以下河谷、桃河西武以下河谷，东至两河汇流后的绵河河谷苇泽关断层之间的泉水出露带。桃河、温河渗漏河段，其保护区范围为：温河河谷：自东至西由温池—下章召—白马庄—南庄—巨城镇—下董寨，河流长度约35km。桃河河谷：自西向东由白羊墅—乱流—岩会—上盘石—下盘石—西武庄，河流长度约30km。以上重点保护区面积共86.5km2。

本项目厂址位于娘子关泉域范围内属于裸露岩溶区，但不在其重点保护区范围内，距离泉域重点保护区最近约9.5km。

盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元：

本项目南侧距离盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元最近距离约25m，项目占地范围及运输线路等均不涉及该优先保护单元及生态保护红线。项目采取严格的环保措施确保污染物达标排放，废水全部回用不外排，固体废物能够得到妥善处置；施工期严格限制施工界线，全部施工活动限制在厂区范围内，采取上述措施后项目不会影响该优先保护单元及生态保护红线。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、大气污染物排放标准

运营期矿石加工过程中排放的颗粒物有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准同时需满足《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）管控要求：非煤矿山（含石料加工）行业颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/Nm3，无组织粉尘排放浓度参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。
表14  大气污染物排放标准及管控要求一览表
污染
分类

污染物项目
标准名称/管控文件名称
限值

限值含义
无组织排放
颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
有组织排放
排放标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

120mg/m3,11.03kg/h
排气筒最高允许排放浓度、排放速率
管控要求
阳大气办〔2019〕16号 附件10

各类进料、制砂、筛分、选粉、筒仓设施加装布袋除尘，各类除尘器废气出口颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3
二、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），2类标准。

表15  噪声排放标准一览表
标准名称
昼间dB（A）
夜间dB（A）
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70

55

备注：夜间噪声最大升级超过限制的幅度不得高于15dB（A）
标准名称
厂界外声环境功能区类别
昼间dB（A）
夜间dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
60

50

三、固体废物
本项目一般工业固体废物贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量

控制

指标
	根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）中第一章第三条的规定，“本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。”本项目无废水外排，涉及总量控制因子为颗粒物。
本项目颗粒物排放总量为1.836t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本工程施工建设主要为场地平整，地面建构筑物的建设，生产设备的安装，以及配套公辅工程设施的进驻和安装等。以上过程中产生的废气、废水、噪声、固废等会对周围环境产生一定的影响，但这些不利影响较为短暂，会随着施工期的完成而结束。施工期主要工艺流程及产污分析见下图。
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图3 施工期主要工艺流程及产排污环节示意图

一、施工期大气环境保护措施
本项目施工期大气环境影响因素主要为施工扬尘、施工机械废气等，其主要污染物为扬尘、CO、SO2、NOX等。
1.施工扬尘
施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。本工程施工场地清理、基坑开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，主要会在近距离内形成局部污染。若施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。
建设单位在工程施工过程中应该按照《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》等相关规定，采取以下大气污染防治措施： 

①施工场地要进行合理地规划，尽量少占土地，以减少施工扬尘的扩散范围。
②施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）。
③施工场地内所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率达100%。小批量使用的物料除外。
④施工边界要设置围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。
⑤施工道路要求全部硬化，并进行定期清扫，道路清扫时必须采取洒水措施。
⑥施工现场垃圾渣土及时清理出现场。
⑦施工期间混凝土使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。
⑧施工工地内易产尘点和车辆出入位置安装扬尘在线监测和视频监控设施，并与住建局联网。
⑨建筑材料的运输车辆安装GPS定位装置，一定要用篷布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输二次扬尘产生；运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。运输车辆在途经村庄等敏感点处时，要减速慢行。
⑩确保施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、施工现场湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗。
采取上述措施后，可使扬尘量降低50%—70%，有效减少施工期扬尘对环境的影响。同时，评价要求建设单位对施工期进行环境监理，确保施工扬尘污染防治措施施行到位。
2.其他废气
施工期的其他废气有施工燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，其污染物主要有SO2、CO、NOX和CHX，这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。针对施工其他废气评价要求采取以下防治措施：
①评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，有效减少废气产生量。
②施工工地燃料必须用油、电、气等清洁燃料，不得燃烧散煤。严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。
由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。
二、施工期水环境保护措施
本项目施工期水环境影响因素主要为施工废水和生活污水两部分，施工废水包括运输车辆冲洗废水、施工机械冲洗废水；生活污水主要为施工人员日常生活洗漱产生。其主要污染物为COD、BOD5、SS等。
1.施工废水
施工期生产废水包括各种施工机械设备洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。为了减少施工运输车辆将泥土带出区外，增加交通路面积尘。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

施工车辆、施工机械清洗废水主要成分是悬浮物，其含量约为500mg/L-1000mg/L。本项目施工现场建设沉淀池，车辆、机械冲洗水经沉淀后循环使用或作为场地抑尘洒水；沉积物定期清掏，与施工建筑垃圾一同运至指定的建筑垃圾填埋场处置。
2.生活污水
本项目场地内不设施工营地，施工人员为周边村民在家食宿。施工人员日常生活会产生一定的生活污水，其污染物主要为CODcr、BOD5、氨氮和悬浮物等。施工场地内盥洗废水直接泼洒抑尘，不外排，食宿产生的生活污水进入村庄生活污水系统。
总之，项目施工期废水产生量较少，形不成规模，对当地的水环境影响很小，且随着施工期的结束，影响也随之消失。
三、施工期声环境保护措施
本项目建设施工会使用到较多的施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对周边声环境有一定的影响。项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声3类。机械噪声源主要是挖掘机、推土机、打桩机、搅拌机等设备，声级一般在85-120dB（A），此类噪声对周围声环境影响最大，尤其是在夜间。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆噪声主要为施工车辆在材料运输过程中产生的交通噪声，会对沿途村庄造成一定的影响。
针对施工期噪声，评价要求采取以下防治措施，以减少噪声对环境的影响。
①合理安排施工时间：制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。打桩活动禁止夜间进行。
②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
③降低设备声级：施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备常因松动部件的振动或消声器破坏而加大其工作时的声级。
④减少人为噪声：在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。
⑤建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。
⑥个人防护措施：以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等。
⑦减少施工交通噪声：尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；车辆运输过程中要减少或杜绝鸣笛，特别是在经过居民区等敏感区时要限制车速，杜绝鸣笛；根据工程进度，合理安排运输路线，减少途经村庄等敏感点的次数。
采取以上措施后，项目施工场地可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限制要求。同时，本项目施工场地距离最近的北连颠村约0.8km，项目建设对周围居民生活造成影响较小。
四、施工期固体废物污染防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要是施工期间弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。为了减少施工期间固体废物对周围环境的影响，评价要求采取以下防范措施：
1.施工前清场
主要是对施工场地内植物残体的清理和土壤表层熟土的收集。植物残体在平整土地、清基中进行回填和堆积；表层熟土集中收集单独堆放，后期用作绿化表层覆土。
2.施工弃土处置
项目场地平整、基坑开挖等过程中会有少量弃土、废渣产生，会造成土方的临时堆存。弃土堆的斜坡坡面通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。评价要求场地内临时堆土场以不透水的隔尘布完全覆盖，防止水土流失，并及时清运至环卫部门规定的建筑垃圾处理场填埋处置。同时，施工期弃土可用于矿山生态修复，避免随意倾倒。
3.施工建筑垃圾处理
本工程主体施工过程中会产生的废建筑垃圾，评价要求在施工场地内设置临时固废堆弃场地，将这些固废集中收集后，全部由汽车运至环卫部门规定的建筑垃圾处理场填埋。做到及时清运，减少对施工场地环境的影响。
4.完工清场的固体废物处理处置
项目工程完工后，临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查；将施工废弃物彻底清理处置，运至垃圾填埋场处置。
5.施工生活垃圾处理
施工期间场地内要求设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。

五、施工期生态保护措施

   本项目南侧距离盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元25m，距离相对较近。为了降低对该生态保护单元及生态保护红线影响，除采取上述环境影响减缓措施外，施工期建设单位应严格施工界线，施工活动严格限制在厂区范围，严禁超界线施工。同时加强施工人员教育，施工人员不得进入生态保护红线内活动。采取上述措施后，项目施工期对优先保护单元及生态保护红线影响较小，不会影响该单元水源涵养功能。
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	一、运营期大气环境影响和保护措施
1.污染物产排分析
本项目产生的有组织废气主要有：矿石加工系统粉尘、筒仓粉尘、产品堆场粉尘、转载扬尘、运输扬尘等。
1）大料仓及振动给料机粉尘
本项目原料矿石缓存建设一座大料仓，大料仓一侧留设进料口用于进料，上部开口，底部设上料口与振动给料机连接。针对大料仓及振动给料机粉尘，在料仓上部进料口设置三面封闭一面开口集气罩收集粉尘，同时振动给料机上部设置封闭集气罩收集粉尘，收集的粉尘共用一台布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放。除尘器风量计算如下：

Q=AoVo*3600       （式1）
Ao=A*B            （式2）
A=a+0.4h           （式3）
B=b+0.4h           （式4）
式中：Q-集气罩计算风量，m3/h；

Ao—罩口面积，m2；

        Vo—罩口平均气流流速，m/s；

          a—矩形集气罩长边长度，m；

          b—矩形集气罩短边长度，m；

          h—集气罩高度，m。

大料仓及振动给料机集气罩参数见下表：

表16  大料仓及振动给料机集气罩参数

名称

尺寸

集气高度

集气罩位置
集气罩形式

大料仓集气罩

4.5m×4.5m
2.0m（开口高度）
大料仓上部
三面及顶部封闭，一侧开口集气罩

振动给料机集气罩

2m×1m
0.2m

振动给料机上部
全封闭集气罩

其中料仓顶部集气罩为三面及顶面封闭一侧开口集气罩，罩口平均气流流速为0.7m/s，计算得该集气罩风量约22680m3/h（厢形集气罩计算开口面积）。振动给料机上部集气罩为封闭集气罩，罩口平均气流流速为0.5m/s，则计算得该集气罩风量约4043m3/h。因此该布袋除尘器计算风量合计为26723m3/h，最终设计风量为27000m3/h。布袋除尘器选用覆膜滤袋，过滤面积750m2，过滤风速0.6m/min，设计除尘器出口浓度不高于10mg/m3，本次取10mg/m3，项目年运行2400h，则大料仓及振动给料机粉尘经布袋除尘器处理后排放量为0.648t/a。排放速率0.27kg/h。
2）制砂机、振动筛、选粉机粉尘

本项目选粉机使用循环风，不设排风口，少量废气从选粉机进出口逸出，选粉机停机时将选粉机及管道内循环的废气约30m3通过将选粉机进风管与密闭集气管道连接将废气引至选粉机配套的布袋除尘器（制砂机、振动筛、选粉机共用除尘器）处理，降低环境影响，选粉机停机过程中废气量较小，忽略不计。
制砂机返料皮带的返料与原料共用一个进料口进入制砂机。针对项目制砂机、振动筛、选粉机结构特点，在制砂机和选粉机进出料口设置集气罩收集粉尘，振动筛设置封闭式集气罩收集粉尘。项目制砂机、振动筛、选粉机集气罩配置情况见下表：

表17  制砂机、振动筛、选粉机集气罩参数

名称

尺寸

集气高度

集气罩位置
集气罩形式

制砂机进料口集气罩
1.7m×0.5m
0.5m（开口高度）

制砂机进料口上部
三面及顶部封闭，一侧开口集气罩
制砂机出料口集气罩
1.7m×1.0m
0.5m

制砂机出料口上部
全封闭集气罩
振动筛集气罩
7.0m×3.0m

0.5m
振动筛上部
全封闭集气罩
选粉机进料口集气罩
0.6m×0.5m

0.5m（开口高度）

选粉机进料口上部
三面及顶部封闭，一侧开口集气罩
选粉机机制砂出料口集气罩
0.5m×0.5m

0.5m
选粉机出料口上部
全封闭集气罩
三面及顶部封闭一侧开口集气罩风速为0.7m/s，全封闭集气罩风速为0.5m/s，根据式（1）－式（4）计算，制砂机进出料口、选粉机进出料口以及振动筛集气罩风量为47135m3/h，实际设计风量48000m3/h。布袋除尘器选用覆膜滤袋，过滤面积1350m2，过滤风速0.6m/min，设计除尘器出口浓度不高于10mg/m3，本次取10mg/m3，项目年运行2400h，则制砂机、振动筛、选粉机粉尘经布袋除尘器处理后排放量为1.152t/a。排放速率0.48kg/h。
3）石粉筒仓粉尘

本项目建设一座300t容量石粉筒仓，筒仓顶部安装仓顶布袋除尘器除尘，用于处理筒仓进出料粉尘，筒仓粉尘通过管道送入仓顶除尘器处理，石粉装车粉尘通过负压管送入筒仓仓顶除尘器处理，除尘器设计风量1500m3/h，采用覆膜滤袋，过滤面积45m2，过滤风速0.6m/min，处理后粉尘排放浓度不高于10mg/m3，本次取10mg/m3，项目年运行2400h，则处理后筒仓粉尘排放量为0.036t/a。排放速率0.015kg/h。

综上所述，本项目颗粒物有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》12mg/m3限值要求，排放速率能够满足23m高排气筒11.03kg/h限值要求。同时可满足《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）中附件10重点行业大气污染防治建设规范－-非煤矿山（含石料加工）行业10mg/m3限值管控要求。
4）产品堆场扬尘

本项目产品机制砂在封闭车间内设置500m2堆场存放，产品堆场顶部安装喷雾抑尘装置，同时配备移动式喷雾抑尘装置对装卸点进行喷雾抑尘，能有效抑制扬尘产生及排放。
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场扬尘源排放量根据下式进行计算，堆场扬尘源中颗粒物总排放量：
[image: image4.png]m
Wy =Y E, x Gy x107 + E, x4, x 107
=]



 （式5）
式中：WY—堆场扬尘源中颗粒物总排放量，单位为t/a；

Eh—堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，单位为kg/t，其估算见式（6）；

m—每年料堆物料装卸总次数，本项目机制砂产量共计40万t/a，运输车辆吨位为40t，则本项目每年料堆物料装卸总次数为10000；

GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，单位为t，取40t；

Ew—料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，单位为kg/m2，本项目堆场位于全封闭厂房内，风蚀作用小，Ew取值为0；

AY—料堆表面积，单位为m2。

堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数计算方法见下式：
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    （式6）
式中：Eh—堆场装卸扬尘的排放系数，单位为kg/t；

Ki—物料的粒度乘数，参考技术指南表10，TSP为0.74；

u —地面平均风速，单位为2.2m/s，取m/s；

M—物料含水率，单位%，参考技术指南表11，取2.1；

Η—污染控制技术对扬尘的去除效率，参考技术指南表12，取97%。
本项目仅考虑装卸、运输引起的扬尘，不考虑堆积存放期间风蚀扬尘，本项目堆场扬尘排放系数为0.000033kg/t，原料装卸运输过程中颗粒物排放量为0.013t/a。
5）皮带输送粉尘
物料在输送过程中产生少量粉尘。根据《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）要求，评价要求项目皮带输送机全封闭，根据设计各皮带机中间不设转载点，且项目皮带输送机全部位于封闭厂房内，可以有效抑制物料输送、转载过程中无组织粉尘的产生。皮带输送、转载过程中无组织粉尘排放量可忽略不计。
6）道路运输扬尘
本项目原料及产品运输过程中产生道路运输扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量公式（8）进行计算。计算公式如下：
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式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；
ERi——道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/（km∙辆）；
LR——道路长度，km，厂区专用道路（含依托矿山道路）长约2.0km；
NR——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，项目道路车流量约为12500辆/a。

nr——不起尘天数，考虑项目不生产天数及区域3-11月平均降雨天数，项目不起尘天数共计约135天。
其中，对于铺装道路，道路扬尘源排放系数EPi估算公式为：
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式中：EPi——铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，参考技术指南表5，TSP为3.23；
sL——道路积尘负荷，g/m2；类比《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的附录C参考值，取值为10g/m2；
W——平均车重，t，40t；
η——污染控制技术对扬尘的去除效率，参考技术指南表6，本项目对道路每天进行洒水抑尘，抑尘效率取值为66%。
通过上述公式计算可知，本项目道路扬尘源排放系数为384.4g/km，本项目专用道路长约2.0km，则道路扬尘产生量为6.06t/a。根据《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）等要求，项目厂区出入口建设1座标准化洗车平台，运输车辆进出厂区时对车身、轮胎进行冲洗；同时，运输车辆限制车速、限制超载，并采用固定苫盖车辆运输。项目依托矿山道路采用碎石硬化路面，厂区内道路采用混凝土硬化路面。项目配套一台道路清扫车和一台洒水车对运输道路及时清扫，并洒水抑尘，道路每日清扫洒水频次不低于2次。采取上述措施后抑尘效率约为70%，则本项目运输扬尘排放量约为1.82t/a。

7）非道路移动机械尾气
本项目装载机等非道路移动设备会产生一定量尾气。为降低其环境影响，建设单位应优先采用新能源设备，采用燃油设备应选用符合现行排放标准设备，并燃用清洁油品，加强设备维修保养，不得出现“冒黑烟”等现象。采取上述措施后，项目非道路移动设备尾气排放对环境空气质量影响较小。

表18  项目运营期大气污染物产生及排放情况一览表
产污

环节

污染物种类

污染物产生量及浓度

治理措施

污染物排放量及浓度

排放

形式

是否可行技术
排放口基本情况

排放标准

大料仓、振动给料机
颗粒物（粉尘）

2000mg/m³

129.6t/a

大料仓及振动给料机设置于全封闭厂房内，大料仓上方及振动给料机上方设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘共用一台布袋除尘器处理，布袋除尘器选用覆膜滤袋，除尘效率99.5%，为可行技术
10mg/m³

0.648t/a

有组织

是
高度：20m

排气筒内径：0.8m
温度：23℃
编号：DA001

《大气污染物综合排放标准》，管控要求：《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）中附件10重点行业大气污染防治建设规范－-非煤矿山（含石料加工）行业限值要求

制砂机、振动筛、选粉机
颗粒物（粉尘）

2000mg/m³

230.4t/a
制砂机、选粉机进出料口设置集气罩收集粉尘，振动筛上部设置封闭集气罩收集粉尘，收集的粉尘合用一台布袋除尘器处理，布袋除尘器选用覆膜滤袋，除尘效率99.5%，为可行技术
10mg/m³

1.152t/a

有组织

是
高度：20m

排气筒内径：1.1m
温度：23℃
编号：DA002
石粉筒仓
颗粒物（粉尘）

2000mg/m³
7.2t/a

筒仓顶部设置仓顶布袋除尘器，除尘器选用覆膜滤袋，除尘效率99.5%，为可行技术
10mg/m³

0.036t/a

有组织

是
高度：20m

排气筒内径：0.2m
温度：23℃
编号：DA003

产品堆场
颗粒物（粉尘）

0.43t/a
机制砂产品堆场设置于全封闭厂房内，堆场上方设喷雾抑尘装置，装卸点设移动式雾炮机喷雾抑尘，抑尘效率97%
0.013t/a
无组织
是
无组织
《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）要求，参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度限值，0.5mg/m3
皮带输送
颗粒物（粉尘）

量小忽略

不计
皮带输送机全部位于封闭厂房内，同时对皮带机进行封闭处理建成全封闭皮带机走廊，为可行技术
量小忽略

不计
无组织

是
无组织
道路运输
颗粒物（粉尘）

17.84t/a
道路硬化处理，定期清扫，采取洒水抑尘措施，建设一座洗车平台对出厂车辆进行冲洗，综合除尘效率89.8%，为可行技术
1.82t/a
无组织

是
无组织
非道路移动设备
尾气
/
优先采用新能源设备，采用燃油设备应选用符合现行排放标准设备，并燃用清洁油品，加强设备维修保养，不得出现“冒黑烟”等现象

/
无组织
是
无组织
/
2.项目监测要求
为监控项目运营期的污染物排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），提出大气环境监测计划如下。

表19  项目大气监测计划一览表
类别

监测点位

监测项目

监测频次
执行标准

废气
DA001排气筒
颗粒物

每年监测1次
《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）中附件10重点行业大气污染防治建设规范－-非煤矿山（含石料加工）行业限值要求。
DA002排气筒
DA003排气筒
下风向布置4个监控点

颗粒物
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度限值。
3.环境影响
本项目所在区域环境空气质量一般，属于不达标区。本项目新建全封闭厂房1座，大料仓、石料加工生产线、机制砂产品堆场等设置于新建全封闭厂房内，项目无组织粉尘排放量较小；配套袋式除尘器对大料仓、振动给料机、制砂机、振动筛、选粉机、石粉筒仓产生的粉尘收集处理，废气经处理后颗粒物排放浓度为10mg/m³，通过排气筒有组织排放，排放浓度满足《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）中附件10重点行业大气污染防治建设规范－-非煤矿山（含石料加工）行业限值要求。通过采取环评提出的污染防治措施后，本项目的建设对周边环境空气质量影响较小。

二、运营期水环境影响和保护措施

本项目产生的废水主要为车辆冲洗废水和厂区员工生活废水。

（1）W1洗车废水

本项目厂区出入口新建一座洗车平台，对出厂车辆轮胎、厢体进行冲洗。根据项目水平衡，洗车废水产生量约5.4m3/d。洗车废水主要污染物为SS。洗车平台下建设10m3沉淀池收集沉淀洗车废水，沉淀池分三格两格沉淀一格用于暂存沉淀后的清水，经沉淀处理后废水回用于洗车，不外排，对地表水环境影响较小。

（2）W2职工生活废水
本项目厂区不设食堂和宿舍。根据水平衡计算，本项目生活废水排放量约为0.32m3/d，生活废水主要为职工少量生活盥洗废水，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。

（3）W3初期雨水

对于初期雨水量，评价按下列公式计算：

暴雨强度q采用《海绵城市建设技术标准》（DBJ04/T344-2025）阳泉市暴雨强度公式：q=1730.1(1+0.61lgT)/(t+9.6)0.78
式中：T—重现期取2年；

t—降雨历时取1.0s；

初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t

式中：Φ—径流系数，取0.8；

q—暴雨强度（324.75L/s·公顷）；

F—汇水面积（公顷），取0.425；

t—降雨历时取15min；

本项目考虑对初期雨水的收集，环评要求建设单位在雨水排放系统出厂前设置拦水阀门，并设置初期雨水收集池。由公式计算出初期雨水量为99.4m3。为预防初期雨水将生产过程中洒落在厂区地面上的少量粉尘带入地表水，评价要求在厂区东侧地势最低处设置一座120m3的初期雨水收集池，收集后的雨水沉淀后回用于厂区抑尘洒水，不外排。

本项目运营期废水产生及排放情况见下表：

表20  项目运营期废水产生及排放情况表
序号

产污环节

主要污染物

产生量

治理设施

排放方式

1

车辆冲洗废水

SS

5.4m3/d

建设一座10m3的沉淀池，经沉淀池处理后循环使用，不外排
不外排

2
职工生活
COD、BOD、氨氮、SS

0.32m3/d
就地泼洒抑尘。
不外排

3
初期雨水
SS
99.4m3
厂区东侧地势最低处设置一座120m3的初期雨水收集池，收集后的雨水沉淀后回用于厂区抑尘洒水，不外排

不外排
三、运营期噪声环境影响和保护措施
1.污染源源强分析
本项目的噪声源主要来自石料加工过程中给料、生产等设备以及选粉机风机、除尘器风机、泵等辅助设备产生的噪声。此外，还有石料和产品运输过程产生交通运输噪声。本项目噪声污染源源强核算结果见表21、表22。
表21  主要设备噪声源强表（室内声源）

序号

声源名称

型号

声源

源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/db(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

振动给料机
ZD1000*2000
90

选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机采用消声器
-6.5
-5.5
1

5.5
75
昼间
10

65
1.0

2

制砂机
PSX1613
90
-6.5
-29.64
1.5
6.5
73
昼间
10
63
1.0

3

振动筛
2YKS3070
90
-22.9
-29.4
1.5
22.9
62
昼间
10

2
4

选粉机
XF800
90
-44.69
-29.34
1.5
29.34
60
昼间
10
50
1.0

5
提升机
NE30
75
-48.64
-29.85
2
29.85
45
昼间
10
35
1.0

6

风机1
/
90
-5.0
-6.0
1
5
75
昼间
10
65
1.0

7
风机2
/
90
-23.48
-24.16
1

23.48
62
昼间
10
52
1.0
8

风机3
/
90
-44.63
-24.87
1
24.87
62
昼间
10
52
1.0
9
风机4
/
85
-51.74
-29.79
1

29.79
55
昼间
10
45
1.0
表22  主要设备噪声源强表（室外声源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y

Z

声功率级dB(A)

1
泵
/
-71.58
-1.06
0.5
80

选用低噪设备，基础减振，加装隔声罩
昼间
2.污染防治措施

（1）设备噪声
设备选型：从设备选型入手，设备订货时向设备制造厂提出噪声限值要求。减振：给料机、制砂机、振动筛、选粉机等均设置减振基础；风机采用基础减振，风管柔性连接减振并采用消声器。隔声：主要生产设备均设置于室内，泵类等露天设备加装隔声罩。
（2）运输噪声
本项目原料运输依托矿山道路，产品运输路线由项目内部道路接入矿山道路最终接正阳线外运，评价要求运输车辆禁止超载、超速，途经人员集中的区域时控制车速，禁止鸣笛。
3.环境影响分析

（1）预测模式
建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式：
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——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测结果
本项目各声源采取措施后，正常工况下噪声预测结果见下表。

表23   噪声预测评价结果  单位：dB（A）

测点信息

昼间
序号

测点名称

贡献值

标准值
达标情况
1#
东厂界
45.5
60

达标
2#
南厂界
41.7
60

达标
3#
西厂界
39.5
60

达标
4#
北厂界
44.3
60

达标
本项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声，经减噪措施、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声昼间贡献值39.5-45.5dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。另外，本项目厂界周围50m范围内没有村庄等声环境敏感目标。因此，项目噪声对周围声环境及周边村庄噪声影响较小。
4.监测计划

为监控项目运营期的厂界噪声排放情况，监测项目及监测频率参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。
表24  噪声监测计划

监测项目
监测因子
监测位置
监测频率
执行标准
噪声
Leq(A)
项目厂界四周
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
四、运营期固体废物环境影响和保护措施
1.污染源分析
本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。一般工业固废主要有除尘灰，洗车废水沉淀池底泥；危险废物主要有废机油、废油桶、含油劳保物品。
1）一般固体废物、生活垃圾
（1）S1除尘灰

本项目采用布袋除尘器对各加工环节产生的含尘气体进行处理。经计算，本项目布袋除尘器产生的除尘灰总量约365.4t/a。收集的除尘灰作为石粉产品外售。

（2）S2洗车废水沉淀池底泥
车辆冲洗废水底泥定期清理，产生量约0.5t/a。沉淀池每月进行清掏，底泥暂存于封闭厂房内，底泥定期清理后用于矿山生态修复。
（3）S3职工生活垃圾
项目职工人数为5人，生活垃圾产生量按0.3kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量为0.45t/a，集中收集后交由当地环卫部门清运处理。
本项目一般固体废物及生活老家核算结果见下表。
表25  一般固体废物及生活垃圾产生及处置情况表
工序
固体废物名称

一般工业固废代码

主要成分
固废属性

产生量

(t/a)
处置措施
排放量（t/a）
布袋除尘器

除尘灰

309-002-66
石粉

一般工业固体废物

365.4
作为石粉产品外售
0
洗车废水沉淀池

底泥
309-002-61
石粉、土
一般工业固体废物

0.5
定期清理晾干后用于矿区生态恢复

0

职工

生活

垃圾

/

果皮、纸屑等

/
0.45
集中收集后由当地环卫部门统一清运处理

0

2）危险废物
（1）危险废物产生情况
本项目生产设备维护过程中产生少量的废机油、废油桶和废含油抹布、劳保用品等，均属于危险废物。
废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为0.2t/a，评价要求废机油集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。
废油桶废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，产生量约为0.5t/a。评价要求废油桶集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。
项目设备润滑、维修等过程中产生的废含油抹布、劳保用品等，也属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。本项目废含油抹布等产生量约0.3t/a，集中收集后，暂存于危废贮存点，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。

表26  危险废物产生及处置情况表

危险废物名称
危险废物类别
危险废物
代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要
成分
有害成分
产废周期
危险
特性
污染防治
措施
废机油
HW08
900-249-08
0.2
设备检修
液态
矿物油
废矿物油
间歇
T, I
分类收集于危废桶/袋，暂存于危废贮存点，后委托有资质单位处置
废油桶
HW49
900-041-49
0.5
设备检修
固态
铁、矿物油
废矿物油
间歇
T/In
废含油抹布
HW49
900-041-49
0.3

设备检修
固态
纺织品、矿物油
废矿物油
间歇
T/In
（2）危险废物暂存要求
本项目产生的危险废物包括废机油、废油桶、含油劳保物品，由于矿山危废暂存点尚未建成且容量受限，同时为避免危废转移过程中环境影响本次不依托矿山危废暂存点，本项目于厂区内建设一处10m2危废暂存点暂存危险废物，定期交有危废处置资质的单位定期处置。项目危废暂存点及危险废物管理要求如下。

①危险废物贮存总体要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的规定，环评对本工程中危险废物的收集和暂存提出以下要求：

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；

②贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
③贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
④危险废物暂存区域不得存放未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。
⑤厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
⑥必须定期对所存放的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
⑦危险废物暂存区域要设置明显的贮存危险废物种类标志和警告标志，并在暂存库周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌，设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。
⑧危险废物贮存点要求防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。设置接油回收盘、场地围堰等泄漏堵截设施。
⑨贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失扬散等措施。
⑩标准政策要求的其他措施。

（3）危险废物的转运
危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，严格落实《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》等有关规定。危险废物转移联单应采用电子转移联单。转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施
通过影响分析可知，本项目洗车废水循环使用，同时，按要求建设了危废贮存点，厂区正常工况下不会对地下水和土壤环境产生较大影响。地下水和土壤环境保护措施具体如下：
1.源头控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

①厂区入口处设一座洗车平台对运输汽车的全身及轮胎进行清洗。洗车平台下设一座10m3沉淀池收集沉淀处理后回用。
②本次评价要求根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）分区防渗指标要求在厂区建设1座10m2的危险贮存点，对危险废物进行收集。
2.分区防控措施

结合项目总平面布置情况，将场地分为一般防渗区和简单防渗区。防渗指标要求见下表。

表27  分区防渗指标要求表

防渗分区

场地
采取的防渗指标要求
重点防渗区
危废贮存点
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）执行。至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
一般防渗区

洗车废水沉淀池、全封闭厂房等
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s

简单防渗区
厂内道路等
一般地面硬化
通过采取上述源头控制及分区防渗措施，可以把本项目对地下水、土壤的污染影响降低到最小，有效地保护项目所在区域地下水和土壤环境。因此，项目在正常运营情况下不存在地下水、土壤污染途径，不会对周围地下水环境和土壤造成较大影响。

六、运营期环境风险分析和防范措施
1.环境风险物质识别

本项目生产过程中涉及的危险物质主要为危废贮存点废机油，最大存储量为0.1t，远小于该物质临界量（2500t），对周边环境影响较小。

2.环境风险识别
①可能的影响途径为事故状态下废机油泄漏，通过入渗途径引发土壤、水体污染。

②火灾等事故造成的次生污染。
3.环境风险事故影响分析

①火灾事故影响

火灾事故影响主要是烟雾、热辐射，主要是暂时性的破坏，生态环境还可以恢复。此外，发生火灾可能导致危险废物以及消防废水外泄影响周边环境。由于本项目危险物质存在量较小，因此在采取严格的环境风险防范及应急措施情况下，可以有效降低环境影响。
建设单位应重视环保及消防措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强生产车间及危废暂存点的通风设施建设，保证良好通风；在生产车间内及危废驻村点等墙壁张贴相应警告标志，平时加强对相应设施的维护、检修，确保设备正常运行。

②废机油等泄漏影响分析

废机油泄漏会入渗污染地下水及土壤，可能对周边地表水体环境质量造成影响。为了更好地保护周边环境，建设单位须加强对危险废物暂存间的运行管理，防止废机油泄漏污染水体。由于项目废机油暂存量较少，泄漏后环境影响较小。
4.环境风险防范及应急措施
针对本项目环境风险，评价提出如下风险防范措施要求：
①在危废贮存点内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体及消防废水在围堰内，不外流，避免物料损失和污染环境。

②操作时严格遵守操作规程。产生的危险废物及时清运，减少危险废物在厂内暂存量。
③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。

④严格落实防渗技术要求，将危废贮存点作为重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。
七、运营期对盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元保护措施

本项目厂区范围不涉及盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元及生态保护红线，距离该保护单元及生态保护红线最近距离约25m。为了降低对该优先保护单元及生态保护红线影响，运营期在采取严格的废气、废水以及噪声、固废、地下水和土壤、环境风险等防范措施情况下，废气、噪声等可以达标排放，产生的废水能够全部回用不外排，固废能够得到妥善处置，项目对该优先保护单元及生态保护红线影响较小。同时为了进一步降低环境影响，运营期应严格生产活动范围，生产活动范围不得超出厂界。同时运输路线主要依托矿山运输路线及正阳线，运输路线不涉及盂县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元及生态保护红线，因此运营期应严格按照设计运输路线行驶，不得进入优先保护单元及生态保护红线，运输过程中做好抑尘等措施降低对优先保护单元及生态保护红线。采取上述措施后，本项目不会影响该优先保护单元水源涵养等功能，生产建设活动不涉及生态保护红线，对太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元及生态保护红线影响较小。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	大料仓、振动给料机除尘器排气筒DA001
	粉尘
	大料仓及振动给料机设置于全封闭厂房内，大料仓上方及振动给料机上方设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘共用一台布袋除尘器处理，布袋除尘器选用覆膜滤袋。处理后废气由一根23m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》，管控要求：《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）要求，非煤矿山（含石料加工）行业颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/Nm3

	
	
	制砂机、振动筛、选粉机除尘器排气筒DA002
	粉尘
	制砂机、选粉机进出料口设置集气罩收集粉尘，振动筛上部设置封闭集气罩收集粉尘，收集的粉尘合用一台布袋除尘器处理，布袋除尘器选用覆膜滤袋。处理后废气由一根23m高排气筒排放。
	

	
	
	石粉筒仓仓顶除尘器排气筒DA003
	粉尘
	筒仓顶部设置仓顶布袋除尘器，除尘器选用覆膜滤袋。处理后由排气筒排放，排放高度23m
	

	
	无组织
	产品堆场
	粉尘
	机制砂产品堆场设置于全封闭厂房内，堆场上方设喷雾抑尘装置，装卸点设移动式雾炮机喷雾抑尘。
	《关于在全市工业企业开展大气污染防治千企千策服务企业“春风”行动的通知》（阳大气办〔2019〕16号）要求，参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度限值，0.5mg/m3

	
	
	皮带输送
	粉尘
	皮带输送机全封闭处理。
	

	
	
	道路运输
	粉尘
	道路硬化处理，定期清扫，采取洒水抑尘措施，建设一座洗车平台对出厂车辆进行冲洗。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	厂区不设食堂和宿舍，使用旱厕，盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排。
	不外排

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	车辆冲洗废水
	SS
	洗车平台下设10m3废水沉淀池，沉淀池分三格设置，两格沉淀一格暂存沉淀后清水，沉淀处理后回用于洗车。
	

	
	初期雨水
	SS
	厂区东侧地势最低处设置一座120m3的初期雨水收集池，收集后的雨水沉淀后回用于厂区抑尘洒水，不外排
	不外排

	声环境
	振动给料机
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声，隔声罩，风机进出口软连接。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准


	
	制砂机
	
	
	

	
	振动筛
	
	
	

	
	选粉机
	
	
	

	
	提升机
	
	
	

	
	风机及水泵等
	
	
	

	
	运输车辆
	
	运输车辆禁止超载、超速，途经人员集中区域时控制车速，禁止鸣笛
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾
	设置封闭式垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理
	合理处置，厂区贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	除尘灰
	定期清理，密封打包，作为石粉产品外售
	

	
	洗车平台沉淀池底泥
	定期清理，晾干后用于矿山生态修复用土
	

	
	废机油、废油桶、含油抹布等
	厂区设1座10m2危废贮存点，危险废物在厂区暂存，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制：洗车平台下设10m3废水沉淀池，对洗车废水进行沉淀后回用；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和分区防渗指标要求在厂区建设1座10m2的危险废物贮存点。
厂区进行分区防渗：危废贮存点为重点防渗区，采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；洗车废水沉淀池，全封闭厂房等为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s；厂内道路等为简单防渗区，进行一般地面硬化防渗。

	生态保护
措施
	场地及路面硬化，布置绿化，种植行道树

	环境风险
防范措施
	①在危废贮存点内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流。②操作时严格遵守操作规程。③做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。④将危废贮存点作为重点防渗区，严格落实防渗技术要求。

	其他环境
管理要求
	①建立完善的环境管理制度，建立完善的环境监测制度。
②按照环境监测计划对项目废气（排气筒1～排气筒9及无组织）、厂界噪声等定期进行监测。
③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。
④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397 2007）要求设置采样口。
⑤危险废物贮存库设立相应标志牌。



六、结论
	综上所述，盂县泰瑞恒矿业有限公司年加工50万吨石料生产线项目在切实落实报告提出的生态保护和污染防治措施前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	0
	0
	0
	1.836t/a
	0
	1.836t/a
	+1.836t/a

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	0
	0
	0
	365.4t/a
	0
	365.4t/a
	+365.4t/a

	
	洗车平台沉淀池底泥
	0
	0
	0
	0.5 t/a
	0
	0.5 t/a
	+0.5t/a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.20 t/a
	0
	0.20 t/a
	+0.20 t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.50 t/a
	0
	0.50 t/a
	+0.50 t/a

	
	含油抹布
	0
	0
	0
	0.30 t/a
	0
	0.30 t/a
	+0.30 t/a
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车辆冲洗用水
0.6

0.6
堆场抑尘用水
0.75

0.75
道路抑尘用水
0.38

0.38
5.4
5.4
生活用水
0.4

0.08
新鲜水
3.26
沉淀池
6.0
0.32
厂区抑尘洒水
绿化用水
1.13

1.13



原料矿石
G      废气
S      固废
N      噪声
原料仓
给料机
G1   粉尘
N     噪声
S2   除尘灰
选粉机
＞4mm
振动筛
G4   粉尘
N     噪声
S2   除尘灰
料线
石粉筒仓
G2   粉尘
N     噪声
S2   除尘灰
G5   粉尘
N     噪声
S2   除尘灰
制砂机
机制砂堆场
G6   粉尘
N     噪声
S2    除尘灰
G7   粉尘
N     噪声
G3   粉尘
N     噪声
S2   除尘灰
＜4mm
石粉
机制砂
斗提机



